Гипсовая штукатурка подвержена механическим повреждениям. Часто встречаются трещинки, царапины, сколы. Проще всего избавится от небольших царапин и трещин, достаточно зашпатлевать их или заделать тонким слоем гипсового раствора.

Трещины глубокие требуют дополнительной подготовки. Прежде их следует «расшить», т.е. углубить, сделать продольные насечки для лучшего сцепления шпатлёвки со стеной. На подготовленный участок наносим слой шпатлёвки в 2−3мм, укрепляем армирующей лентой, поверх ленты идёт ещё один слой шпатлёвки.

Если повреждения значительные − отпал кусок штукатурки – для восстановления повреждённого слоя потребуется оштукатуривание. Для этого желательно подобрать идентичную штукатурку, нанести в один слой и загладить. Если не удастся подобрать штукатурку нужной марки, для заделки отпавшей штукатурки можно использовать строительный гипс или шпатлёвку.

Повреждений много и они распределились по всей стене, в этом случае надо зашпатлевать полностью всю поверхность, или покрыть её гипсовой гладью, тонким слоем. Можно сделать эту работу и самостоятельно, но всё-таки качественнее с ней справятся специалисты.