**Бетонирование фундамента**

**Подготовка к бетонированию**

При строительстве частных жилых домов, как правило, используются бетонные фундаменты. Для того, чтобы фундамент стал прочной и надежной основой для вашего жилища, необходимо доверить такую работу профессионалам. Интернет магазин предлагает услуги по **бетонированию фундаментов** с учетом особенностей постройки и пожеланий заказчика. Наши специалисты проводят все этапы работ и гарантируют их безупречное выполнение.

Перед заливкой бетонного фундамента мастера роют траншею по заранее подготовленной разметке. Глубина траншеи должна приблизительно на 20 см. превышать глубину промерзания почвы в месте застройки, а стены должны быть ровными и строго вертикальными. **Бетонирование столбчатых фундаментов** не терпит ошибок, иначе могут возникнуть перекос и как следствие разрушение конструкции.

Дно траншеи закрывается так называемой песчаной подушкой – ровным слоем песка толщиной 10-20 см., для того, чтобы усадка фундамента была равномерной. Далее рабочая поверхность траншеи выстилается гидроизоляционным материалом, выбор которого определит специалист.

**Заливка фундамента**

После завершения земляных работ специалисты приступают к сооружению опалубки. Как правило, чаще всего для **бетонирования монолитных фундаментов** используется опалубка разборного типа, которая отличается простотой конструкции и надежностью. После установки опалубки начинаются основные работы по заливке фундамента – на этом этапе необходимо следить, чтобы грунт не попал в свежий бетон, что может существенно снизить его прочность. Правильная распорка стен траншеи защитит от подобных загрязнений.

Для придания фундаменту дополнительной прочности, перед его заливкой в траншею необходимо уложить арматурную сетку, которая крепится к щитам опалубки. После установки сетки можно начинать бетонирование фундамента. Обязательной процедурой на этом этапе работ является трамбовка бетонной смеси для исключения появления пустот. Далее фундамент оставляют набирать прочность – как правило, это занимает от трех до пяти недель, хотя опалубочные щиты снимаются гораздо раньше – уже через семь дней.

Необходимо учесть, что определить время набора прочности бетона сможет определить только специалист, поскольку это зависит от многих факторов, таких, например, как климатические особенности и применяемые материалы.

**Стоимость работ**

При **бетонировании фундамента цена** зависит от того, какой спектр работ будет проведен мастерами. Для исключения порчи и обрушения конструкции, мы советуем доверить специалистам работы «под ключ». В таком случае стоимость строительства ленточного фундамента размером 4х6 м. составит примерно 130 тыс. рублей.

Помните, что обращаясь к квалифицированным мастерам, вы избегаете многих рисков. Конечно, в этом случае **стоимость бетонирования фундаментов** будет несколько выше, чем при самостоятельной заливке, но и качество вас, несомненно, порадует.