**Ремонт и обслуживание газонокосилок**

Многие обладатели загородных садовых и дачных участков мечтают о красивом и ухоженном травяном ковре на своей территории. Газоны, представляющие собой покров из травы, бывают разными по своему стилю. Такой покров может использоваться и как ландшафтный дизайн всего участка, и как часть площадки между сооружениями или садовыми посадками. Какие же типы газонов существуют в настоящее время?

***Типы газонов***

***Луговой газон***. Самый распространенный травяной покров, формирующийся из узколистных и широколистных трав. При помощи него создаются искусственные лужайки, которые так естественно смотрятся! Один раз в месяц, а можно даже и реже, такой газон необходимо подстригать.

***Мавританский газон.*** Это газон, в составе которого помимо травы имеются и цветы. Его нужно подстригать еще реже: до цветения и после.

***Партерный газон.*** Такой газон необходимо подвергать стрижке 1-2 раза в неделю, ведь его высота должна быть 2-5 см. Это самый неустойчивый к вытаптыванию газон. Главным условием для его разведения является идеально ровная поверхность земли.

Для формирования и поддержания в идеальном порядке партерных и луговых газонов от вас потребуется частое использование газонокосилки. А приобретая ее, вам потребуется постоянно следить за ее работоспособностью.

При неисправности газонокосилки необходимо в кратчайшие сроки обратиться в сервисный центр. Но бывают случаи, когда **ремонт газонокосилок** можно осуществить и самим. Часто поломки возникают по вине самого владельца агрегата, который не соблюдал необходимые правила эксплуатации.

***Типичные неисправности и способы их устранения***

* Посторонние звуки при работе (грохот и дребезжание). Вероятнее всего ослабли болты двигателя, либо корпус газонокосилки плохо зафиксирован. При этом необходимо проверить все болтовые соединения аппарата и, при обнаружении люфта, затянуть болты. Это явление довольно частое, ведь при работе **самоходные газонокосилки бензиновые** вибрируют.
* Газонокосилка при работе начинает совершать неожиданные резкие движения, которыми трудно управлять, а также сильно вибрирует. Вероятнее всего поврежден косящий нож агрегата, либо ослаб механизм резки, расположенный в двигателе. Необходимо затянуть ослабшие болты и заменить ножи, если на них имеются повреждения.
* Свист при работе. При попадании в газонокосилку инородного предмета блокируется ролик в аэраторе. Необходимо извлечь посторонний предмет, предварительно отключив ролик.
* Трава срезается неровно. Это означает, что ножи в газонокосилке затуплены и их следует либо поточить, либо заменить новыми.
* При работе периодически останавливается передний колесный привод. Причина: изношенность ремня данного привода. Для устранения данной неисправности необходимо заменить старый ремень на новый. Также может растянуться трос сцепления, который в данном случае нужно отрегулировать.
* Практически сразу после запуска двигателя происходит остановка его работы. Такое возникает чаще всего в случаях заедания поршня или коленчатого вала. Но причиной может быть и отсутствие в картере масла. Первым делом необходимо проверить уровень масла и попробовать привести в ход заевшие детали, а потом все-таки обратиться к специалистам в сервис.
* Не заводится двигатель газонокосилки. Причин может быть очень много, большинство из которых потребуют вмешательства службы сервиса. Но прежде стоит проверить рабочее состояние свечей зажигания, а также запас топлива.

Несомненно, для того, чтобы **самоходная газонокосилка** безотказно работала, ее необходимо постоянно обслуживать. Обязательным условием обслуживания агрегата является проверка его состояния перед тем, как убрать газонокосилку на зиму. Однако кое-какие мероприятия по обслуживанию необходимо осуществлять и чаще. Руководство по эксплуатации всегда поможет вам со сроками и способами техобслуживания, а также справиться с часто возникающими проблемами.