1. Title: Уход за натяжными потолками. Ремонт натяжных потолков.

Анонс: Технические характеристики полотен позволяют свести необходимость ухода за потолками к минимуму и ликвидировать последствия любых форсмажорных обстоятельств, которые могут произойти в быту в кратчайшие сроки.

Обычно, если натяжные потолки выбирает семейная пара, то мужчина спрашивает о технических характеристиках и стоимости, а женщина о том, насколько они будут удобны и просты в эксплуатации, задерживают ли они грязь, насколько просто их мыть.

Если смотреть с точки зрения женщины, то лучше натяжных потолков еще никто ничего не придумал:

1. они красивые, они могут быть любого цвета, они могут быть с рисунками и аппликациями;
2. они устанавливаются быстро, без грязи и строительного мусора;
3. полотна для натяжных потолков пропитываются специальными составами, благодаря которым отталкивают пыль;
4. ни один другой материал не позволит настолько легко и быстро очистить потолки от грязи, копоти, пятен, как это возможно в отношении пленки ПВХ.

Если смотреть с точки зрения мужчины, то натяжной потолок – это реально практично, эстетично и приемлемо по стоимости:

1. не нужно выносить всю мебель из комнаты, где будут монтировать потолок;
2. не нужно ездить по многу раз за строительными материалами и инструментами к ним;
3. все монтируется в течение нескольких часов;
4. порезы можно отремонтировать или задекорировать;
5. если затопили соседи, то воду можно просто слить;
6. если отвалилась штукатурка, то ее куски можно легко убрать;
7. если надоел цвет полотна или оно испортилось и потеряло свой первоначальный вид из-за механических, физических или химических воздействий, то полотно можно легко поменять, не затевая ремонт всей квартиры заново;
8. жена довольна, теще нравится, друзья завидуют.

Простые рекомендации, которые помогут вам сохранить идеальную гладкость и цвет вашего потолка надолго:

1. устанавливайте пленочные натяжные потолки только в отапливаемых помещениях, при температуре -5 ОС полотно ПВХ может потрескаться и потерять первоначальный вид;
2. покупайте светильники для натяжных потолков только после консультации со специалистами, устанавливающими натяжные потолки, так как некоторые виды светильников способны сильно нагреваться и оплавляют пленку;
3. не стоит покупать лампочки к светильникам для натяжных потолков большей мощности, чем были предыдущие, это может привести к перегреву светильника и оплавлению пленки ПВХ вокруг него;
4. если планируете протирать натяжной потолок, то убедитесь, что пленка не порвется об острые края арматуры или фрагменты креплений для коммуникаций, которые находятся выше полотна;
5. не стоит использовать абразивные чистящие средства с гранулами в составе для очищения полотен от загрязнения, так как оставшиеся мелкие царапины от средства испортят внешний вид потолка, особенно глянцевого;
6. нельзя использовать для очищения потолка щетки даже с мягкой щетиной, жесткие губки, ножи и скребки;
7. не следует пробовать отмыть пятно на полотне растворителем, керосином, бензином, полиролем с агрессивными компонентами в составе, так как это может разрушить полотно и его придется менять;
8. не стоит красить натяжной потолок или покрывать матовое покрытие лаком, чтобы придать ему блеск.

Как же очистить потолок, если возникла такая необходимость?

Тут все зависит от вида загрязнения.

* Пыль.

Натяжные потолки не способствуют скоплению пыли на полотнах. Но если вы заметили, что глянцевое полотно потеряло прежний зеркальный блеск, очистить его можно несколькими способами:

1. пылесосом с насадкой, у которой нет щетки из ворса; тут самое главное контролировать силу нажатия на полотно;
2. шваброй с мягкой моющей поверхностью: тут лучше подойдут тканевые швабры, чем резиновые;
3. можно протереть поверхность влажной фланелевой тряпочкой или специальной салфеткой из микрофибры, бумажной салфеткой, а затем вытереть поверхность насухо.
* Пятна на месте высохших капель воды, копоть от сигарет удаляется с использованием средства для мытья окон с нашатырным спиртом или 10% раствором нашатырного спирта. В этом случае средство наносится на мягкую ткань. Тканью протирается место загрязнения и затем полируется.
* Капли жира над плитой на кухне можно смыть мягким моющим средством. Тут самое главное промыть потолок чистой водой и вытереть насухо, чтобы не осталось разводов.

<http://www.youtube.com/watch?v=xu_uSYnLGWw>

Производители полотен для натяжных потолков разработали ряд средств для очищения пленки ПВХ от загрязнений. Можно пользоваться ими, но это вряд ли целесообразно, так как мыть потолок вам вряд ли придется чаще одного раза в несколько лет.

Ремонт натяжных потолков

В каких случаях натяжные потолки приходится ремонтировать:

1. порез полотна натяжного потолка;
2. затопление соседями сверху.

Ремонт натяжных потолков по поводу пореза не такой уж и редкий. И дело тут совсем не в тонкости и уязвимости полотна, а в неаккуратном с ним обращении.

Повредить полотно можно при неаккуратном проведении отделочных работ в помещении, когда потолок повреждают острыми инструментами.

Часто пленку могут повредить дети дротиком или другой игрушкой.

Иногда разрезать полотно могут сами хозяйки, когда по старой привычке пытаются поскрести пятно, которое не отмывается, ножиком.

Если полотно порезано, то быстрый ремонт натяжных потолков нужно провести своими руками. Чтобы порез на пленке не расползался, необходимо заклеить место пореза скотчем, желательно монтажным. Затем можно вырезать из любой одноразовой посуды две полосочки по 3-4 см длиной и 1 см шириной и приклеить их по углам пореза любым суперклеем.

После того, как края пореза зафиксированы, вы можете вызвать специалиста, который оценит степень повреждения полотна и посоветует, что можно сделать.

Вариантов может быть несколько:

1. место пореза можно просто заклеить, но на глянцевых потолках будет заметен шов;
2. если размер пореза небольшой, то на этом месте можно расположить светильник;
3. если порез большой, можно закрыть его имитацией вентиляционной решетки;
4. можно поменять все поврежденное полотно, но цена такого ремонта натяжных потолков будет выше, чем у любого другого способа.

Затопление соседями сверху может иметь самые плачевные последствия для вашей мебели и отделки квартиры. Даже если у вас установлены натяжные потолки, возможны различные исходы затопления для вас:

1. затопление холодной водой может не иметь последствий: воду сольют мастера фирмы, которая занималась установкой через отверстие для светильников, полотно примет свою изначальную форму;
2. затопление горячей водой чаще всего приводит к необратимой деформации полотна, его перерастяжению и даже разрыву; в этом случае полотно после слива воды придется менять;
3. разрыв полотна может произойти при большом объеме воды, при затоплении водой выше 60 оС, прокалывании полотна о любой острый предмет (острый выступ светильника или любого предмета интерьера); в этом случае полотно тоже придется менять.

Как видите, натяжной потолок позволяет быстрее и проще справляться с проблемами, чем любой другой материал, который можно применить для отделки потолка.

Мы, компания Руфекс, заинтересованы в том, чтобы решить любую проблему в кратчайшие сроки. Быстрый выезд мастера на объект позволяет минимизировать ущерб и придать вашему потолку первоначальное состояние.

Исчерпывающую информацию вы можете получить у наших консультантов по телефону или через форму обратной связи.