Статья 6 Бесшовные натяжные потолки

**бесшовные натяжные потолки**

**бесшовные глянцевые натяжные потолки**

**бесшовные натяжные потолки в Минске**

**натяжные потолки шовные и бесшовные**

Пленочные натяжные потолки со швом и бесшовные.

Анонс: Обычно отсутствию шва на пленочном потолке заказчики придают особое значение. Насколько заметны швы на пленочных потолках разных фактур. Какая может быть ширина полотна. Что делать, если приходится заказывать полотна со швом.

Натяжные потолки применимы в помещениях любого назначения, и, соответственно, любого размера. Если ширина полотна соответствует ширине помещения, то потолок делают бесшовным. В тех случаях, когда ширины одного полотна недостаточно, два полотна спаивают между собой с образованием тонкого шва.

Обычно толщина шва не превышает 1 мм, но наличие шва меняет способность полотен отражать свет, именно поэтому чаще всего шов заметен на глянцевых потолках. Намного меньше будет заметен шов на матовом и сатиновом потоке.

Заказчики не любят натяжные потолки со швом как по субъективным, так и по объективным причинам:

1. швы на потолке, хоть и мало заметные, для многих являются серьезным внешним раздражителем;
2. свежа еще память о тех временах, когда применялась древняя точечная технология спайки полотен, из-за которой шов становился очень уязвимым местом потолка;
3. не многие следят за последними новинками в строительстве и отделке помещений, потому еще не все знают, что теперь появились пленочные натяжные потолки шириной 5 метров и более.

До недавнего времени пленочные потолки не изготавливались шириной более 2 метров, потому под термином «бесшовные натяжные потолки» подразумевали только тканевые.

Серьезная конкуренция между производителями и желание угодить клиенту привели к тому, что в настоящее время на рынке есть полотна ПВХ для натяжных потолков шириной 270, 320, 400 и 500 см.

Мы, компания Руфекс, можем предложить вам пленочные бесшовные потолки в Минске с полотнами шириной до 5 метров, любой фактуры и цвета благодаря тому, что сотрудничаем сразу с несколькими производителями.

Как правило, наибольшим спросом у наших клиентов неизменно пользуются бесшовные глянцевые натяжные потолки. Связано это с тем, что:

1. скрыть на них наличие шва практически невозможно;
2. глянцевое полотно ничем не заменишь: если вместо матового пленочного натяжного потолка еще можно заказать тканевый, то аналогов зеркальному блеску лакового потолка аналогов нет.

Пользуются спросом и пленочные бесшовные матовые натяжные потолки, так как у них есть серьезные преимущества перед тканевыми:

1. пленка растяжима, потому в случае затопления пленка не порвется и ее не вырвет из креплений на стене, тогда как тканевый потолок жесткий, практически не растягивается;
2. в пленке ПВХ нет пор, потому вода не будет просачиваться внутрь помещения, а тканевый потолок будет протекать; более того, если вода грязная, то отмыть тканевый потолок от въевшейся грязи будет практически невозможно;
3. пленка ПВХ от высокой температуры плавится, но не поддерживает горение;
4. цвета и фактуры пленочных натяжных потолков разнообразны, тогда как тканевые потолки представлены часто всего лишь несколькими светлыми пастельными оттенками;
5. на тканевый потолок не нанесешь изображение другим способом кроме как методом художественной росписи, но это значительно увеличивает стоимость готового потолка;
6. пленочные натяжные потолки как шовные, так и бесшовные, стоят изначально меньше тканевых.

Если вам все-таки приходится заказывать пленочные натяжные потолки со швами, то дизайнеры уже нашли несколько способов сделать швы менее заметными.

* Спаивание между собой полотен разных цветов и фактур.

http://davinci-nn.ru/upload/IMG\_2321\_1.jpg

Потолки, в состав которых входят полотна разных цветов и фактур, называются комбинированными.

Комбинированные потолки в интерьере позволяют выделить определенные зоны помещения, сделать комнату более индивидуальной, стильной, запоминающейся.

http://stblizko.ru/system/images/product/001/473/032\_big.jpg

Также, в составе комбинированного потолка можно использовать такие цвета пленок, которые сложно использовать отдельно. Например, черный потолок получится органично вписать не в каждый интерьер. Черный потолок, даже зеркальный, может сделать помещение мрачным, а атмосферу в нем гнетущей, зрительно делает помещение менее высоким.

<http://davinci-nn.ru/upload/IMG_2190_1.jpg>

http://glamour-spb.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/DSC01027.jpg

Черный потолок, скомбинированный с полотнами других цветов и фактур наоборот может придать помещению особый шик и утонченность.

Комбинированные потолки одинаково хорошо подходят как для дома, так и для общественных заведений.

Монтаж комбинированных натяжных потолков может быть сопряжен с определенными трудностями. Потому как правило, такие потолки стоят дороже, но не так дорого, как многоуровневые.

* Использование двухуровневых или многоуровневых потолков в интерьере.

http://madoli.ru/wp-content/uploads/2011/11/6b.jpg

Размещение полотен разных цветов и фактур на разной высоте друг относительно друга позволяет сделать интерьер экстравагантным и необычным. А использование различной ширины полотен на разных уровнях позволяет обойтись без швов между ними. Многоуровневые потолки позволяют использовать различные виды освещения, что еще больше оживляет интерьер, позволяет менять интенсивность и зоны освещения по собственному желанию.

* Нанесение рисунка на полотно со спайкой позволяет отвлечь внимание от шва, сделать его незаметным благодаря наличию большого количества деталей рисунка и частым переходам цвета. Для этой же цели применима будет аппликация, которая наносится обычно уже на натянутый потолок. http://www.blagodar18.com/aplikaciya.png
* Сочетание пленочного натяжного потолка и короба из гипсокартона.

<http://clipso-siberia.ru/upload/medialibrary/ac6/ac680eefea0173d47bc96e80b9a9daa6.jpg>

Короб помогает «сузить» помещение до такой ширины, чтобы можно было использовать одно полотно ПВХ без спайки.

* Различные способы замаскировать шов. К ним относятся такие приемы, как:
1. расположение шва на потолке перпендикулярно окну;
2. размещение светильников на потолке таким образом, чтобы они маскировали шов:
3. расположение шва таким образом, чтобы он был скрыт за мебелью, например, за шкафом-купе.

Как видите, необходимость использовать пленочные потолки со швом дает больше преимуществ, чем неудобств. Мы имеем достаточный опыт создания как комбинированных и многоуровневых потолков. Потому для любого помещения, даже очень широкого, мы всегда сможем предложить вам несколько оптимальных вариантов решения вместо унылого потолка со швами. Обращайтесь к нашим консультантам по телефонам или через форму обратной связи, чтобы получить всю необходимую информацию.