# Потолочный плинтус как сделать угол

Когда мы заходим оценить новый ремонт любимой соседки, то невольно устремляем взгляд, в первую очередь, на потолок. Каким бы умопомрачительным ремонт не был бы, его оценка от кривых углов плинтуса резко упадет. Тут же учтем на будущее, что в ремонте важна каждая мелочь, особенно углы. Выполняя собственный ремонт, сразу задумаемся, **потолочный плинтус как сделать угол** идеально ровным.



Идеально ровная работа <http://ideadecor.ua/assets/images/primenenie/bagetu.png>

Оклеив или подбив потолок, мы преступаем к самому важному – отделки. Аккуратность наших действий будет радовать долго приятным ремонтом, идеальность оценит каждый. Поэтому расскажем, **как правильно отрезать потолочный плинтус** для внутреннего и наружного угла.

Чтобы создать декоративно красивый последний штрих ремонта на потолке, стыковка углов должна быть точной, Они должны плотно прилегать друг к другу, без зазора и нахлеста. Создать такой идеал, поможет правильная подготовка потолочной отделки, точные замеры и четкая нарезка.

## Способ первый

Давно уже плотники придумали такую специальную коробочку с прорезямиь – стусло.Узнать его легко, среди многообразия ремонтного инвентаря, по характерному виду. Это самое удобное и незаменимое приспособление в решении, возникшего вопроса, **как резать углы потолочного плинтуса**.

Внешность самого инструмента стусло, имеет деревянный, металлический или пластиковый лоток с вертикальными отверстиями для резки.



Пластмассовое стусло <http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=174010437-11-72>

*Совет! Если вы планируете широкомасштабные и неоднократные работы, приобретите металлическое стусло. Дешевой пластиковый вид инструмента, при многократном использовании, может деформироваться. Зачастую, при усиленной работе ножовкой, на пластике могут остаться ненужные зазубрины.*

Стусло представляет самый древний и простейший инструмент плотника, для обрезания деревянных деталей под углом в 90 и 45 градусов. Существуют и более сложные стусла с углами обрезки в 90, 60 и 45 градусов. Есть виды такого приспособления и для профессиональных работ, с поворотным механизмом, в них режущий инструмент можно держать и фиксировать под любым углом к детали.



Профессиональный инструмент <http://ocenil.ru/photos/stuslo-vira-povorotnoe-s-piloy-550mm.jpg>


В квартире есть внутренние углы и наружные, для создания идеальных стыков, есть свои нюансы, зависящие от вида угла.

### Внутренний угол

Чтобы создать гармоничный внутренний угол, поможет простая пошаговая **инструкция**:

* Делаем правильные замеры;
* После этого устанавливаем планку плинтуса в стусло так, чтобы это положение точно совпадало с размещением на потолке.
* Плинтус должен быть плотно прижат к противоположной стенке стусла. Держим и прижимаем левой рукой.
* Ставим ножовку под углом в 45 градусов, ручка должна максимально сблизиться с левой рукой.
* Отрезаем **потолочные плинтуса углы** острым, подходящим инструментом;
* Вторая заготовка кладется правее и отрезается тоже под 45 градусов, максимально сближается с правой рукой.

Для точного отрезания, необходимо начинать резать с лицевой части плинтуса. В прорези не давите сильно, контролируйте свои усердия.



http://g.io.ua/img\_aa/large/2609/31/26093190.jpg

После обрезки, деревянные плинтуса, можно подогнать друг к другу с помощью напильника.


*Совет! При обрезании мягких материалов (ПВХ, пенополистирола) используйте не ножовку, а строительный нож. Тогда ваша работа будет аккуратна, с ровными краями. В противном случае, ножовкой пр надавлевание, можно сломать сам плинтус.*



Проверка стыковки углов <http://strport.ru/sites/default/files/articles/proveryaem_stykovku_plintusov.jpg>

### Внешний угол

* Отмерьте длину плинтуса от ближайшей стены, оставьте линию карандашом (на изнанке конечно), обозначая нужную длину;
* Переместите в стусло, удерживайте левой рукой в таком положении, когда и ручка режущего инструмента слева;
* Сразу увидим, **как отрезать потолочный плинтус** - под углом 45 градусов;
* Смежную планку тоже отмеряем по длине от другой стены;
* Вставляем в стусло, так чтобы ручка режущего инструмента совпадала с правой рукой
* Отрезаем под углом 45 градусов.



<http://1popotolku.ru/wp-content/uploads/2013/12/shema-obrezki-uglov-potolochnogo-plintusa.jpg>

Примеряем **потолочный плинтус - стыковка в углу** должна быть идеально ровной. Если результат не достигнут, и на стыках есть выпячивания – обработайте их напильником твердые сорта, или наждачной бумагой мягкие сорта галтелей. При выявленных зазорах работу лучше переделать. Будьте внимательны, выполняйте все четко.

На **видео в этой статье,** хорошо описаны все нюансы.

<http://www.youtube.com/watch?v=i_i-_H1D53c>

## Способ второй

Для внутреннего угла можно использовать самый простой способ идеальной стыковки – путем разметки на потолке. Еще один пример, **потолочные плинтуса - как вырезать угол** красивым и ровным.

Действия продемонстрирует следующая **инструкция**:

1. Приложите галтель к потолку, плотно прижимая ее ровный край в угол.
2. Начертите линию, обозначающую сторону плинтуса.



Линия края http://vtsmaster.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/kak-obrezat-ugol-potolochnogo-plintusa.jpg

1. Такое же действие проделайте со смежным галтелей, на другой стороне края потолка., для стыковки в углу.
2. Проведите линию по краю плинтуса.



Вторая линия http://www.25sklad.ru/wp-content/uploads/2013/03/3.jpg

1. Отметьте точку пересечения этих линий




Перенос точки соприкосновения. http://ablamirat.ru/wp-content/gallery/kak-prikleit-potolochnyj-plintus/88-3.jpg

1. Перенесите эту точку соприкосновения на каждый плинтус.

Проведите линию, соединяющую эту точку и край плинтуса, должен получиться угол в 45 градусов. Отрежьте острым инструментом, этот способ, **как отрезать плинтус**, доступен каждому.

## Другие способы

При хорошем глазомере и точности действия рук, можно использовать самодельный шаблон, напоминающий имитацию стусло. Для этого возьмите тонкую дощечку или плотную фанеру, и начертите макет в виде горизонтального прямоугольника. Лучше воспользоваться чертежными приборами для придания точных углов заготовки. С помощью транспортира отметьте необходимые углы, главное в 45 градусов, на правой и левой стороне прямоугольника. Прочертите линии, соединяющие противоположные края. 

Макет на фанере <http://ia116.mycdn.me/getImage?photoId=562337773965&photoType=3>

Сильно думать, **как отрезать потолочный плинтус**, с помощью макета, не надо. Действия просты и аналогичные описанию выше. Только потолочные части надо не вставлять, а накладывать на рисунок. Крепко фиксируйте рукой.

Ломая голову над решением: **потолочные плинтуса - как вырезать угол**, можно обойти этот вопрос стороной. В ситуации, когда резать ничего не хочется, если вы женщина и любите красоту, а не столярные работы, можно пойти другим путем. Подберите для своей отделки плинтус, к которому в магазине вы найдете, подходящая по рисунку часть, закрывающую место стыка в углу.



Задекорированный угол http://dekoraa.infocompany.biz/img/content/i1098/1098968.gif

Такой способ сэкономит ваше время и силы. В углу будет царить грациозная красота и аккуратность, что самое главное в комфортном и уютном жилище.