МОНТАЖ

Компания «СмартМедиа» занимется монтажом и шеф-монтажом светодиодных экранов.

Монтаж проводится сотрудниками нашей компании. Они выезжают на место размещения экрана и выполняют необходимые действия для установки экрана.

Используя шеф-монтаж, вы можете сэкономить средства, привлекая к монтажу сторонние организации, которые будут выполнять сборку и установку под руководством нашего специалиста.

Видеоситиформаты, видеопилоны и видеопиллары  не требуют сборки. Монтаж данной продукции включает в себя лишь закрепление данной конструкции на бетонном основании.

Медиафасады и светодиодные сетки и решетки собираются по индивидуальным проектам.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА «ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ»

Вся работа со светодиодными экранами «готового решения» осуществляется по следующей схеме:

1. Подготовка места для установки
2. Обеспечение безопасности для посторонних людей у места установки (установка ограждения и специальных знаков)
3. Формирование фундамента согласно проектной документации
4. Установка опоры светодиодного экрана в вертикальное положение, закрепление
5. Установка головной части светодиодного экрана
6. Установка декоративной облицовки опоры
7. Подключение светодиодного экрана к источнику электропитания

Демонтаж светодиодного экрана «готового решения» осуществляется в обратной последовательности.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА «ФАСАДНОГО РЕШЕНИЯ»

Вся работа со светодиодными экранами «фасадного решения» осуществляется по следующей схеме:

1. Подготовка места для установки светодиодного экрана
2. Обеспечение безопасности для посторонних людей у места установки (установка ограждения и специальных знаков)
3. Установка экрана на фасад здания покабинетно, согласно технической документации
4. Подключение светодиодного экрана к источнику электропитания
5. Обеспечение доступа к управляющему компьютеру (Ethernet, Wi-Fi)

Демонтаж светодиодного экрана «фасадного решения» осуществляется в обратной последовательности.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА «КРЫШНОЙ КОНСТРУКЦИИ»

Вся работа со светодиодными экранами «крышной конструкции» осуществляется по следующей схеме:

1. Подготовка места для установки светодиодного экрана
2. Установка каркаса с точками крепления к крыше здания
3. Доработка металлоконструкции (по необходимости)
4. Установка кабинетов в металлоконструкцию
5. Подключение светодиодного экрана к источнику электропитания
6. Обеспечиваем доступ к управляющему компьютеру (Ethernet, Wi-Fi)

Демонтаж светодиодного экрана «крышной конструкции» осуществляется в обратной последовательности.