Первым делом перед укладкой линолеума таркетт стоит обзавестись необходимыми инструментами:

* нож;
* линейка (металлическая);
* валик (можно кисть);
* шпатель.

Также понадобятся:

* клеевая смесь (для ПВХ);
* смесь для холодной сварки швов;
* двусторонняя лента для приклеивания краев линолеума;
* сам линолеум.

*Подготовка к укладке линолеума таркетт*

1. **Подготовка основания**. Необходимо снять старое покрытие и плинтуса, очистить и высушить основание, вскрыть его грунтовочной смесью. Бетонный пол должен быть без трещин и выбоин, их нужно заделать. А если ваш пол сделан из досок, то положите сверху фанеру, чтобы создать ровную поверхность, и хорошенько закрепите его, добившись плотных стыков между листами и избегая торчащих гвоздей.
2. **Замеры**. Делать замеры нужно, исходя из наибольшей длины и ширины комнаты, включая дверные проемы.
3. **Подготовка материала**. Линолеум за 1-2 суток до укладки необходимо раскатать и оставить в таком положении, чтобы дать ему выровняться.
4. **Нарезка**. Резать полосы линолеума необходимо таким образом, чтобы избегать стыков и точно подгонять рисунок. Лучше делать это постепенно (по одной полосе), чтобы не ошибиться. Со всех сторон стоит добавлять по 8-9 см запаса.

*Условия и рекомендации*

Для создания качественного покрытия соблюдайте следующие условия:

* укладка производится при температуре внутри помещения не менее 18 °С и нормальной влажности воздуха;
* пол должен быть максимально ровным;
* для заделки стыков можно использовать специальную жидкость для холодной сварки, таким образом, они будут аккуратными.

Существуют три способа укладки линолеума:

* свободный настил;
* крепление на клейкую ленту;
* приклеивание.

Для линолеума таркетт рекомендуется укладка с помощью клейкой ленты и с фиксацией всей поверхности листа на клей.

*Пошаговая укладка линолеума таркетт*

1. Положить два вырезанных с запасом куска линолеума внахлест друг на друга на несколько сантиметров, и заходя на стены на 6-8 см.
2. Приложив линейку, прорезать специальным ножом оба слоя.
3. На внутренних углах линолеум нужно немножко обрезать (по диагонали), чтобы он идеально зашел в угол.
4. После укладки куска линолеума в районе стены ножницами (не ножом), пометить линию стыка, проведя по поверхности и аккуратно отрезать ножом лишнюю часть.
5. Когда куски подогнаны, можно приступить к приклеиванию. Линолеум отгибается на половину листа и промазывается клеем. Затем необходимо плотно прижать его к поверхности пола, не допуская появления воздушных полостей или избавляясь от них с помощью валика.
6. Затем края линолеума можно клеить к ленте (предварительно приклеенной по периметру), следя за плотностью стыков. Если допущена небольшая ошибка и стыки вышли не идеальные, края линолеума можно **слегка** растянуть, вплотную подтягивая к краю соседнего куска.
7. С помощью специального герметика, который выпускается в виде тюбика с иглой, необходимо аккуратно заполнить швы по всей глубине.