Укладка модульного линолеума требует использования особой технологии и правил, которые позволят правильно и надежно настелить данный вид покрытия на пол.

*Подготовка основания под укладку модульного линолеума*

Пол, на который укладывается данный модульный линолеум, должен быть хорошо очищен, высушен, а также должен быть ровным.

1. Обязательно необходимо удалить старое напольное покрытие, так как модульный линолеум не предназначен для того, что его укладывали поверх старого покрытия.
2. Строго не рекомендуется укладывать линолеум на влажную поверхность, поэтому перед выполнением укладочных работ, необходимо просушить пол до уровня влажности, не превышающего 5%.
3. Основа пола должна быть тщательно очищена от следов пыли, грязи и всевозможных пятен. На основании не допускаются вещества, препятствующей хорошей адгезии. Не рекомендуется для процесса очистки поверхности использовать различные растворители или очистительные смеси.
4. Все дыры, впадины и трещины должны быть тщательно выровнены.

*Укладка модульного линолеума*

1. При фиксации линолеума к поверхности используется специальный клей, который необходимо наносить на плитку равномерным слоем при помощи плоского шпателя. Клей можно использовать только в том случае, если температурный режим в помещении находится в диапазоне от +20 до +30 градусов Цельсия. Перед тем как укладывать модульный линолеум с помощью клея, можно разложить его по поверхности, чтобы убедиться, что рисунок и расход материала соответствует расчетам.
2. Особенностью укладки модульного линолеума является то, что он стелется от центра помещения к углам. После того, как вы найдете центр помещения, плитку линолеума необходимо укладывать четко по стрелкам, которые располагаются на обратной стороне. Материал необходимо укладывать очень аккуратно добиваясь того, чтобы не было смещения. Во время фиксации плитки линолеума ее необходимо плотно прижимать к поверхности пола, подгоняя ее к границам соседней плитки, которую вы уже положили.
3. Не всегда размеры плитки модульного линолеума совпадают с размерами помещения, что может привести к необходимости ее подрезки. С этой целью плитку, которая будет подрезаться, необходимо положить поверх целой плитки и провести ножом по линии отреза, отделяя ненужную часть. Перед тем, как фиксировать часть такой плитки, убедитесь, что она хорошо прилегает на отведенное для нее место.
4. После того, как укладка модульного линолеума будет выполнена, выждав примерно полчаса, необходимо валиком (массой от 10 до 30 кг) прокатать вдоль и поперек по всей поверхности. После этого нужно проверить, не сместилась ли плитка после работы валика. Если нет никаких смещений, то через полчаса нужно прокатать валиком по уложенному линолеуму снова и после этого можно уже подмести пол и убрать мусор. Через 48 часов можно будет мыть пол, и устанавливать мебель.