**Панельно-секционная**

Конструкции изготовленные из оцинкованной стали в полимерном покрытии. Заборные секции могут быть выполненны с ребрами жесткости или без таковых. В первом варианте изделие более устойчиво к механичным повреждениям и воздействию природных явлений.

Панели выполняются в декоративном стиле и могут быть хорошей альтернативой кованым изделиям.

**Сварная пластифицированная сетка**

Надежная защита от механичных воздействий и электромагнитных импульсов. Исполнена сетка из стальной проволоки. Компактная и легкая в монтаже. Представляет собой надежную и долговечную систему ограждения.

В сетке используют полимерное покрытия для повышения прочности изделия. Подходит для ограждений частных и промышленных территорий.

**Ворота и калитки**

Ворота и калитки могут быть установлены вместе с другими типами ограждения, не отличаясь при этом от последних. Изделие включает в себя каркас, изготовленный из оцинкованной профильной трубы, который заполнен панелью ограждения.

В комплектацию калиток и ворот входят аксессуары – замки, ручки, стопоры, притворные планки и метизы.

**Рулонные**

Системе ограждений рулонного типа характерны компактность в перевозке и комфортность в эксплуатации. Все элементы рулонного ограждения изготавливаются из проволоки, на которую был нанесен цинк, методом горячего оцинкования. Сверху дополнительно наносится слой ПВХ покрытия.