Штукатурка стен представляет собой процесс, который по своей сложности достаточно прост и может быть выполнен человеком не имеющих специальных навыков. В основном этот процесс применяется с целью выравнивания стен для дальнейшей их облицовки отделочными материалами.

*Чем штукатурить стены*

Перед тем как приступить к процессу штукатурки, нужно определиться с материалом, который будет использован для выравнивания стен. Одними из самых популярных вариантов являются:

* гипсовая штукатурка;
* цементно-песчаная смесь.

В минувшие годы особой популярностью пользовалась известково-гипсовая штукатурка. Ее недостатком является то, что она после высыхания становиться мягкой и сыпучей. По этой причине она утратила свою былую славу.

Гипсовая штукатурка имеет такие характеристики:

* мелкозернистая;
* липкая;
* пластичная.

Это позволяет ей наноситься нетолстым слоем и держаться на той поверхности, на которой другие виды штукатурки будут отпадать. Ее недостатком является дороговизна и невозможность ее использования снаружи здания. Стоит отметить, что не все виды гипсовой штукатурки могут применяться в помещениях с повышенной влажностью.

Цементно-песчаная штукатурка не предназначена для нанесения на стены тонким слоем. Воспользоваться такой штукатуркой логично тогда, когда речь идет о большом объеме работ или есть надобность отштукатурить наружные стены.

*Подготовка инструмента*

Для процесса штукатурки стен вам понадобиться:

* корыто для раствора;
* мастерок;
* строительный миксер;
* правило;
* отвес;
* кельма.

*Подготовка стен под штукатурку*

Перед тем как начать процесс штукатурки необходимо очистить стену от краски, обоев или старой штукатурки, которые могут отвалиться. Если что-то не хочет отдираться, то стоит нанести насечку и загрунтовать то место. После выполнения данных процедур можно приступать к самому процессу штукатурки.

*Штукатурка стен*

Перед тем как начать штукатурку стен вам предстоит выбрать, делать это с маяками или без них. Если вы можете обойтись без маяков, то вам стоит замесить раствор и нанести его на стену при помощи мастерка. Все, что будет лишние, снимаем с помощью правила. Весь процесс контролируем на глаз или при помощи уровня-рейки. После того как раствор подсохнет, можно заделать небольшие погрешности используя терку и раствор. В том случае, если вы решили использовать маяки, вам предстоит использовать немного другую технологию.

*Штукатурка стен по маякам*

Первым делом устанавливаем два маяка от края углов на расстоянии 15 см по обеим сторонам. Бросаем на стену несколько комков шпаклевки и фиксируем маяк при помощи уровня строго вертикально. Для того чтобы фиксация маяков произошла быстро надо использовать штукатурку из гипса. Когда два этих маяка будут зафиксированы, устанавливаем все остальные с промежутком между ними в 1,2 метра. С помощью длинного правила или капроновой нити проверяем, чтобы все маяки лежали на одной плоскости.

Дальше накидываем штукатурку между двумя маяками. Слой штукатурки должен выходить за пределы плоскости маяков на 0,5-1 см. После чего берем правило и не спеша разравниваем накиданную смесь. Это делается путем приложения правила к маякам, потянув его от низа к верху. Когда поверхность между маяками выровняется, можно заделывать маленькие ямки, аналогичным способом. Когда пространство между этими маяками будет выровнено, можно приступать к следующим частям стены. Использование маяков при штукатурных работах позволит выровнять стены более качественно и красиво.