Как правильно ухаживать за напольным кафелем?

Если смотреть на выбор напольного покрытия с точки зрения удобства эксплуатации и простоты ежедневного ухода, то, пожалуй, наиболее подходящим материалом является кафель. Его гигиенические свойства делают возможным использование данного материала на кухне, в ванной, в гостиных и других помещениях с различным режимом температур, уровнем влажности воздуха и загрязненности. Однако неприхотливость этого материала отнюдь не является основанием для халатного отношения к выбору средств и приспособлений по уходу за ним. При условии грамотной и качественной укладки **напольный кафель** не провоцирует задержку пыли и грязи на самом себе, а также в технологических швах.

Несколько способов ухода за напольным покрытием

Для того чтобы ваша напольная кафельная плитка прослужила как можно дольше за ней необходимо правильно ухаживать, чаще всего для этого применяются следующие «способы» борьбы с грязью:

* влажная уборка,
* сухая уборка,
* вощение,
* полировка,
* локальная кристаллизация и лакирование.

Для проведения влажной уборки используются тряпки для пола – мопы и нейтральные моющие средства. Использовать кислотные и сильнодействующие препараты крайне нежелательно т.к. они могут повредить внешний слой покрытия и сделать поверхность напольной плитки мутной. В завершении процедуры влажной уборки напольное покрытие следует протереть насухо хлопчатобумажным или шерстяным материалом. Если на поверхности имеются жирные пятна, их легко можно вывести с помощью уайт-спирита.

Сухая уборка проводится с помощью обыкновенного веника, профессиональных пылесосов или даст-мопов. В случае использования такой техники важно проследить за тем, чтобы на рабочей поверхности «лапы» были ролики, которые деликатно очистят плитку, не повредив ее при этом. Если же имеются загрязнения неподдающиеся пылесосу необходимо провести частичную или полную влажную уборку.

Для сохранения и поддержания блеска и износостойких качеств напольного кафеля его необходимо регулярно полировать. Такая процедура помогает быстро избавляться от разводов на поверхности, которые остались после влажной уборки. Перед полировкой поверхности ее необходимо подмести, промыть и насухо протереть. После этого наносятся специальные средства, образующие на поверхности покрытия защитную пленку.

Если вы хотите максимально защитить поверхность напольного кафеля от микроповреждений и чрезмерной эксплуатации, вам понадобятся специальные средства, произведенные на основе природных и синтетических восков. Данные препараты существенно улучшают внешний вид напольного покрытия и дают возможность выполнять влажную уборку с использованием обычной воды без моющих средств. Воск аккуратно наносится на поверхность плитки мягким шпателем, и затем тщательно растирается.

Для создания изоляционного и защитного слоя проводятся такие процедуры как кристаллизация и лакирование с использованием специальных лаков. Такие защитные меры проводятся только после тщательной уборки и чистки полов.

Некоторые особенности ухода

Наиболее чувствительными и уязвимыми в плане борьбы с различными микробами и загрязнениями являются технологические швы, которые обычно затираются специально предназначенными для этого растворами, которые могут быть контрастного и сопоставимого с плиткой цвета. Поэтому их обработке необходимо уделять особое внимание и применять специальные насадки, которые имеют более жесткие щетинки и помогают вымывать частички грязи, скопившиеся в микропорах раствора технологических швов.

Не менее важно следить за целостностью керамического слоя, повреждение которого влечет собой не только ухудшение внешнего вида покрытия, но и способствует снижению свойства керамической плитки отталкивать грязь.