**Каландр гладильный ЛК 1840** - оборудование, используемое в конвейерных прачечных и прачечных самообслуживания для сушки и глажки белья, поступившего из стирально-отжимной машины. Аппарат выпускается в двух версиях с паровым и электрическим нагревом. Во всех моделях предусмотрено автоматическое компьютеризированное управление с набором программ для каждого вида тканей, ТЭНы для обогрева цилиндра до требуемой температуры, транспортёры и лотки для более удобной подачи и выгрузки белья.

В комплектацию гладильного каландра **ЛК 1840** входит частотный преобразователь с возможностью регулировки скорости глажения в пределах 2-5 метров/минуту.

Специальный вентилятор вытяжки позволяет просушить изделие и добиться показателя влажности ниже 50%. Механизм переменного хода цилиндров делает процесс глажки более удобным и качественным.

Преимущества

* Высокая производительность
* Возможность электрического и парового нагрева
* Удобство эксплуатации и обслуживания
* Компьютеризированное управление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина рабочей зоны | мм | 1840 |
| Макс. производительность | кг/час | 50 |
| Габариты | мм | 1050х2650х1135 |
| Диаметр обогреваемого цилиндра,  | мм | 414 |
| Номинальная мощность ТЭНов/привода  | кВт | 25/0,37 |
| Диапазон рабочих температур  | С° | 90-170 |

1056 знака бп

100% http://www.content-watch.ru/text/