**Краска для разметки Эмаль «Колор-М»**

Современная **краска для разметки асфальта** Эмаль «Колор-М» применяется для выполнения разметок на автомобильных дорогах любых категорий, в том числе с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, а также на взлетно-посадочных полосах.

Эмаль «Колор-М» - это **краска для разметки дорог цена** которой полностью соответствует ее качественным показателям. При производстве краски используются акриловые сополимеры, благодаря чему готовый продукт обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Показатель условной вязкости составляет 100-120 с. В случае необходимости вязкость может быть снижена посредством добавления 3% раствора разбавителя.

**Краска для нанесения разметки** Эмаль «Колор-М» представляет собою однородную суспензию, которую рекомендуется тщательно перемешать перед использованием, для устранения каких-либо расслоений в веществе. Она выпускается в полностью готовом к применению виде, без необходимости проведения дополнительных манипуляций перед использованием. Оптимальными показателями расхода являются 400-800 г/м3, в зависимости от интенсивности движения на конкретном дорожном участке.

Эмаль «Колор-М» производится в семи различных цветах: белом, желтом, оранжевом, красном, зеленом, черном и синем. Коэффициент яркости белого цвета составляет не меньше 80%, желтого – не меньше 45%, оранжевого – не меньше 30%. Коэффициент яркости других цветов не нормируется.

Если вас интересует качественная **краска для дорожной разметки купить** ее можно непосредственно у нас. Эмаль «Колор-М» обладает несколькими существенными преимуществами перед другими подобными товарами:

* устойчива к воздействию различных химических веществ, осадков и температурных перепадов;
* имеет хорошую цветоустойчивость и износостойкость, благодаря чему дорожная разметка долго не нуждается в обновлении;
* быстро сохнет, что позволяет возобновить движение транспортных средств на дороге уже через двадцать минут после нанесения краски.

Эмаль «Колор-М» может использоваться как **светоотражающая краска для дорожной разметки**. Для этого при ее нанесении на дорожное покрытие необходимо посыпать слой краски микростеклошариками с фракцией 100-600 мкм, которые будут исполнять функцию световозвращающего материала. Плотность слоя шариков должна составлять 350-400 г/м2.

Разметка при помощи краски Эмаль «Колор-М» может наноситься как вручную, с использованием кисти, валика или пистолета, так и специальными разметочными машинами, с применением безвоздушного или воздушного способа нанесения. Для обеспечения максимального срока эксплуатации разметки, краску следует использовать только на очищенное дорожное полотно. Немалую роль играют также температурные условия – температура воздуха не должна быть менее +5°С и более +30°С, а показатель влажности воздуха не больше 85%. Соблюдение этих условий позволит сохранить дорожную разметку на срок не меньше шести месяцев.