Во все времена погреб был одной из самых важных построек в хозяйстве. А всё потому, что именно в нём лучше всего сохраняются овощи, фрукты, различные соления и консервация. Тем не менее, далеко не у каждого есть погреб, поэтому сегодня мы и поговорим о том, как его обустроить.

Обустройство погреба можно условно разделить на три этапа: подготовка, строительство и внутренне обустройство. Теперь рассмотрим их поподробнее.

**Подготовительный этап**

Первым делом необходимо выбрать место. Чаще всего погреб делают в качестве пристройки к дому или какому-либо строению. Довольно часто его можно встретить и под летней кухней или гаражом. Такое размещение даёт ряд преимуществ. Во-первых, можно значительно сэкономить место. Во-вторых, всегда можно быстро достать нужные продукты из погреба. Если он находится на улице, то это будет не сильно легко сделать при плохих погодных условиях. Сомневаюсь, что вы захотите идти в погреб за баночкой варенья в холодный дождливый ноябрьский вечер. Отдельно стоящий погреб строят в основном тогда, когда нет других вариантов.

После того, как вы продумали, как и где будете строить погреб, нужно подготовить документы. Возможно, с ними придётся немного повозиться.

**Постройка погреба**

Итак, вы подготовили нужные документы и продумали все мелочи. Пришла пора строить погреб. В первую очередь, надо выкопать яму необходимых размеров. После этого переходят непосредственно к постройке погреба.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, надо сделать хорошую гидроизоляцию. В этом случае довольно часто изготовляют короб из стали. Он представляет собой цельную или сварную конструкцию. Изготовив его, вы обеспечите своему погребу превосходную изоляцию от влаги. Не пожалейте денег и позаботьтесь о защите металла от коррозии. Это могут быть любые высококачественные гидроизоляционные материалы.

Но чаще всего погреба делают из железобетонных конструкций. Получаются относительно недорогие и в то же время высококачественные постройки, которые служат верой и правдой десятки лет. Часто встречаются и погреба, выложенные из кирпича, шлакоблока, газобетона, песчаника и других подобных стройматериалов.

Любому погребу необходимы гидро и теплоизоляция. Где-то в большей, где-то в меньшей степени, но они нужны везде. Без этого погреб может превратиться в абсолютно бесполезную постройку. Для гидроизоляции применяют специальные плёнки, битум, жидкую резину, мастику, полиэтилен, для теплоизоляции – пенопласт, полистирол, минеральную вату и другие утеплители.

В качестве крыши погреба используют перекрытия из железобетона. Сверху насыпают слой земли, который обеспечит дополнительную защиту вашего строения. Пол погреба заливаем бетоном, то есть делаем стяжку. Толщина – до 20 см.

Не забудьте сделать вентиляцию. Лучше всего подойдёт вентиляционный короб диаметром 120 мм со стенками, покрытыми пенофолом, который препятствует образованию конденсата.

**Внутреннее обустройство**

Когда работы по постройке погреба завершены, настало время внутреннего обустройства. Внутренняя планировка – дело вашего вкуса, поэтому мы можем дать лишь несколько советов. Стеллажи с полками лучше всего разместить впритык к стенам – это позволит вам сэкономить много места. Вместо стеллажей можно использовать и обычные полки, которые вешаются на стены по мере необходимости. Кроме того, было бы неплохо выделить место для хранения овощей и фруктов.

Возведение погреба – дело серьёзное, ведь от того, насколько ответственно вы подойдёте к данному вопросу, зависит, будете ли вы успешно хранить продукты в нём, или же по весне вам придётся нырять за баночкой грибов в погреб с аквалангом. Так что не забудьте перед строительством проконсультироваться с компетентным специалистом.