Как штукатурить на сетку  
  
Сетка повышает прочность штукатурки. Армировать поверхность очень важно, особенно в новых домах, которые со временем могут дать усадку. По этой причине очень часто случается так, что оштукатуренная поверхность начинает трескаться. Если ее армировать, то такого уже не случится.  
  
Штукатурная сетка может быть двух видов:  
  
1)      металлическая;  
2)      синтетическая.  
  
Ее выбор зависит от того, какая поверхность будет штукатуриться. Для проведения работы вам понадобиться:  
  
ножницы по металлу;  
маленький и большой шпатель;  
сетка из металла или синтетического волокна;  
шурупы;  
рулетка;  
малярный нож;  
мастерок;  
масляная краска.  
Применение металлической сетки  
  
Металлическая сетка применяется в тех случаях, когда слой штукатурки равен или превышает 3 сантиметра. Такой строительный материал используется в том случае, когда стены еще ничем не обработаны. Для такого типа армирования лучше всего подойдет цементная штукатурка. Можно подобрать и на гипсовой основе, но она ограничена в слое.  
  
Как штукатурить на сетку  
  
Как работать с металлической сеткой  
  
Сначала следует отмерить высоту стены от пола до потолка. Затем нужно раскатать рулон и ножницами по металлу отрезать требуемый кусок. На загрунтованной стене, следует закрепить сетку. Для крепления используются саморезы или гвозди. Чтобы со временем краска не начала ржаветь, ее следует покрыть масляной краской. Также следует покрасить шляпки гвоздей или шурупов. Сетка должна заходить на соседнюю минимум на 10 сантиметров.  
  
Работа со штукатуркой  
  
Возможно, вам придется делать несколько слоев штукатурки. Первый слой наносится мастерком, а после выравнивается шпателем. Армированная сетка не даст раствору стекать вниз.  
После того, как штукатурка засохнет, можно нанести второй слой, а возможно придется наносить и третий. Главное, чтобы не было видно сетки. Каждый отдельно нанесенный слой должен засохнуть, прежде чем на него будет наноситься второй.  
  
После того, как штукатурка засохнет, стену можно выровнять специальной финишной штукатуркой. В дальнейшем, после ее высыхания, неровные места затираются наждачкой.  
  
Заключение  
  
Чтобы стена была ровной, можно воспользоваться специальными маяками, по которым в дальнейшем накидывается слой штукатурки. По ним очень удобно работать, так как все, что нужно делать – это накидывать штукатурку мастерком, а потом в дальнейшем проводить по маякам специальным правилом.