Самое нужное помещение в доме – кухня! Поэтому к ремонту кухни стоит подойти более чем ответственно. После трудов над потолком и стенами приступают к той поверхности, что касаются чаще всего – к полу. Раньше у всех советских людей на полу лежал линолеум, сейчас же чаще стали использовать и рекомендовать другие покрытия.

**Особенности покрытия для кухни. Виды ламината**

Основным спором стало теперь – **кафель и ламинат** **на кухне**. Что взять? То или другое? Самым практичным будет выбор, когда оба варианта будут комбинированы. Кафельная плитка – на стене и «ковриком» в рабочей зоне - перед мойкой и плитой, ламинат – внизу, поскольку у кафеля помимо внешнего вида есть ряд недостатков: он холодный (чтоб под него сделать теплый пол придется выложить немаленькую сумму); если поверхность не шершавая, то и травмоопасный; а ежели упадет тяжелый предмет из кухонной утвари, будет скол или трещина на всей поверхности; цены на материалы значительно выше, чем **цена ламината для кухни**. Для любителей кафеля можно выбрать ламинат под вид плитки – смотрится изысканно и красиво (рис.1).

рис.1 Ламинат под плитку

Собираясь совершать покупку, важно знать, **какой ламинат на кухню** все же смотреть. Ведь есть существенное отличие от других помещений – постоянная деятельность приводит к попаданию на пол кусков, жидкости, а еще в воздухе пар и влага от приготовления пищи. Часто падают тяжелые предметы, тогда придется учитывать и этот фактор, а еще звуки от ходьбы по такому покрытию. Поэтому обращаем внимание: **ламинат на пол в кухню** (рис.2) должен быть водо- или влагостойкий и с большой плотностью панели.

Рис.2 Водостойкий ламинат на кухне

Это два разных вида. Влагостойкий хорошо выдерживает влажность, а при прямом попадании воды может разбухнуть, как паркетная доска, а водостойкий - такие испытания выдерживает спокойно. Однако, чтобы **купить водостойкий ламинат для кухни,** придется потратить бОльшую сумму. Да и все равно, если вода прольется на ламинат, или затопят несознательные соседи, необходимо тут же вытереть пол насухо. Если внутрь попала вода - разобрать пол и оставить сушиться. Избавиться же от пятен и жира на поверхности можно при помощи разнообразного ассортимента средств по уходу за влаго- и водостойким ламинатом.

**Классы ламината**

**С**ледует выбрать **класс ламината для кухни** – он будет определять такой показатель как износостойкость. Туда больше подойдет покрытие, которое маркируется 31-33 классом, состоящее из пяти слоев (рис.3):

1. акриловая или меламиновая смола;
2. влагостойкое покрытие;
3. декоративный бумажный слой;
4. основа из древесной плиты с высокой плотностью или пластиковой ПВХ-основа;
5. влагостойкое покрытие.

**Рис.3 Строение ламината**

Ламинат более низших, дешевых классов (21-23) характеризуется всего тремя слоями, не слишком долго бывает в эксплуатации, используется для полов с наименьшей нагрузкой на покрытие. Срок службы - 5-7 лет.

Водостойкий ламинат (на ПВХ-основе) 34 класса обладает наибольшей прочностью, относится к коммерческим напольным покрытиям, используется широко в офисах и публичных помещениях. В домашних условиях такой **ламинат на кухне** прослужит около 30 лет.

Также существует 43 класс износоустойчивости. Он дается изделию, состоящему из виниловых пластинок и слоя полиуретана с оксидом алюминия (так называемый «**гибкий ламинат**» (рис.4)).

рис.4 Гибкий ламинат

Производители утверждают, что водостойкость такого покрытия – 100%, он абсолютно безопасен в плане токсичности и пожароопасности, быстро и легко укладывается, не требует дополнительных мер шумоизоляции в виде подложки, при ремонте легко заменяется одна испорченная доска, тогда как ламинат других классов приходится разбирать большей площадью.

**Дополнительные критерии и советы по выбору**

При покупке обязательно смотрите, чтоб на упаковке было напечатано слово «aqua» или значок зонта с дождем или крана с каплями. Также в специальной информации указанная плотность ламината должна быть более 900 кг/куб.м. Убедитесь, что на тыльной стороне панели есть влагостойкий слой или, опять же, загляните в спецификацию, проверьте восковую обработку замков. **Ламинат на кухню** лучше выбирать без фасок – вероятность попадания в щели жидкости меньше при малом количестве стыков. Если требуется купить подложку, то выбирайте пробковую или синтетическую из ПВХ. Приобретите герметик для лучшей защиты стыков от влаги.

**Лучший ламинат для кухни** - именно тот, который будет соответствовать всем критериям описанным выше и понравится лично Вам.

Небольшой совет: покупайте с «лишком» в 10-15% от заданной площади для замены испорченных плашек.

**Цена ламината для кухни**

Следующий пункт: «а сколько стоит ламинат на пол?»

Самые покупаемые производители ламината, отличающиеся высоким качеством, это, в основном, компании из Европы. Популярностью пользуются ламинированные покрытия от Tarkett, Германия (стоимость - от 550 руб. за кв.м.), Alloc, Норвегия (1900-3200 руб.), Egger, Германия-Австрия (600-1800 руб.), Classen, (от 1200 руб.), Kronotex, Германия (1300-1700 руб.), Aqua-Step, Бельгия (от 1700 руб.), Dumafloor (от 1800 руб.) и др. Известными российскими производителями ламината являются Kronostar (от 400 руб.) и Kronospan (от 1100 руб.) (рис.5)

рис.5 Ламинат различных марок

Цена влаго- и водостойкого ламината в интернет-магазинах в зависимости от его параметров, класса, качества выработки и фирмы-производителя колеблется от 300 до 4000 рублей за квадратный метр покрытия.

**Этапы и нюансы работы с влаго- и водостойким ламинатом**

Когда Вы доставите свой тщательно выбранный ламинат, откройте инструкции по его укладке - каждый производитель прописывает подробные рекомендации.

Существуют два основных способа работы с ламинатом — клеевой (планки склеивают) и бесклеевой замковый (более распространенный - планки соединяют в «замок»).

 Уложить ламинат влаго- или водостойкий для кухни можно самостоятельно (вполне реально) ,или воспользовавшись услугами специалиста. Своими руками весь процесс займет 4-5 часов и не представляет собой особых сложностей, однако, необходимо выполнять следующие пункты, если желаете добиться наилучшего результата:

1. Укладывать ламинат только на выровненный чистый пол. Перепад уровня - не более 1 мм.
2. При необходимости делается подложка из пробки или полипропилена для шумоизоляции.
3. Доску укладывают перпендикулярно окну.
4. Если подрезаете доски, то срезы должны быть замаскированы (например, поставленной сверху мебелью).
5. Между ламинатом и стеной необходимо делать зазор 10-15 мм (для этого сделать такой толщины 2-3 плашки на доску и вставить).
6. Следующий ряд кладут, смещая относительно предыдущего.

Важно! Перед укладкой положите ламинат на кухню на 1-2 дня для сравнивания с температурой и влажностью помещения.

Первую доску укладывают, начиная с любого угла. У каждой панели имеются продольный и торцевой замки. Соединяют две пластины под углом в 20-30° и кладут на пол.

Рис.6 Укладка ламината

 При подходе к стене доску придется подрезать, лучше электрическим лобзиком. Укладку последующего ряда производят с остатка последней доски предыдущего - это обеспечит разбег между швами. Доски второго ряда заводят в продольный замок первого так же под углом 20-30°. При правильном соединении, когда опускают пластины на твердую поверхность, должен раздаваться характерный щелчок (рис.6). После укладки ряда необходимо простучать по торцу пластин молотком через деревянную плашку, пока не «сядут» полностью в замок и не уменьшится зазор.

Если укладываете ламинат на теплый пол, то система обогрева должна быть водяной, иначе при резком перепаде температуры пола в электрических системах произойдет разрушение структуры ламинированной доски.



Можно долго описывать способы выбора ламината, монтажа и ухода за ним, но **какой ламинат купить**, исходя из Ваших предпочтений и платежеспособности, решать только Вам. Мы же пожелаем Вам успехов в обустройстве кухни, теплого тихого пола, сознательных соседей и долгой службы Вашего ламината. Удачного Ремонта!

<http://www.youtube.com/watch?v=y6vt75k2tCM> – укладка ламината своими руками

<http://www.youtube.com/watch?v=VprmPrfD-qY> – виды ламината

<http://www.youtube.com/watch?v=s6fkuUjEAZU> – подробнейшее видео от производителя Quick Step