## Описание Roland UA-55

Хотите ли Вы стать обладателем действительно качественного аудиоинтерфейса? Если да, то система Roland UA-55 именно то, что Вам нужно!

USB-аудиоинтерфейс Roland UA-55 Quad-Capture с низкой задержкой и поддержкой АЦП/ЦАП 24/192 кГЦ - идеальное решение как для профессионального меломана, так и для любителя красивого звучания. Модель оборудована двумя современными предусилителями, настроить которые, под силу даже школьнику. Весь процесс управления происходит практически на подсознательном уровне благодаря цифровому режиму VS Preamp. Два комбо разъема XLR/TRS, фильтрация low-cut, независимое скрытое питание и цифровые раздельные компрессора - все эти функции и еще много другого Вы найдете в маленьком интерфейсе Roland UA-55. Для еще более удобного управления всеми функциями музыкальной новинки производители снабдили комплект поставки аудиоинтерфейса интуитивным приложением Control Panel, которое совместимо как с WINDOWS, так и с Mac OS.

Функция AUTO-SENS, которая воплощена в модели - это «примочка», не имеющая аналогов среди конкурентов. С ее помощью Вы сможете легко и быстро установить нужный уровень входного сигнала. Достаточно только активировать AUTO-SENS и пустить сигнал на вход, а далее дело за прибором, он самостоятельно высчитает и установит оптимальный уровень записываемого звука. Независимо от уровня Вашего профессионализма - функция AUTO-SENS непременно порадует Вас, сэкономив драгоценное время и позволив сосредоточить все мысли на творчестве.

Еще одной фишкой аудиоинтерфейса является наличие стабильного с минимально возможной задержкой звука драйвера VS Streaming. Интерфейс позволяет работать во всех современных программах звукозаписи независимо от установленной на PC операционной системы.

При использовании модели Вы не услышите ни единого постороннего звука, благодаря чему качество записи всегда будет находиться на высоте, а все подключенные устройства будут работать максимально стабильно и безотказно. Питание, регенерируемое по USB-каналу, обеспечит бесперебойную работу устройства, блокируя все возможные перепады напряжения.

Все технологии Roland UA-55 помещены в маленький, но довольно крепком корпусе из алюминиевого сплава, благодаря чему Вы можете использовать интерфейс где, угодно не опасаясь за его дальнейшую работоспособность.

Купите аудиоинтерфейс Roland UA-55 и наслаждайтесь его работой на протяжении многих лет. Технологии устройства будут актуальны еще достаточно долго, а затраченные деньги окупятся уже в ближайшее время!

## Характеристики Roland UA-55

Тип устройства: Внешний аудиоинтерфейс

Способ подключения: По технологии USB 2.0

Потребность в дополнительном питании: Отсутствует

Звуковые показатели

Максимально-допустимая частота ЦАП: 192 кГц

Разрядность ЦАП: 24 бит

Наличие аналоговых входов и выходов

- 2 входных аналоговых канала;

- 2 разъема jack 6.3 мм;

- 2 входных разъема XLR;

- наличие фантомного питания;

- наличие инструментального входа (Hi-Z);

- 2 выходных аналоговых канала;

- 2 выходных аналоговых разъема;

- наличие независимого выхода 3,5мм

Кроме этого устройство оборудовано коаксиальными входом и выход, а также имеется поддержка стандарта ASIOv. 2.0.