**Фотоаппараты Canon. Обслуживание и ремонт**.

У вас возникли проблемы с фотоаппаратом Canon. Наш сервисный центр готов помочь вам в данной ситуации. Мы с удовольствием и профессионально отремонтируем от самых современных зеркальных до любительских цифровых «мыльниц». Наш центр много лет помогает владельцам фототехники Canon в Киеве.

Фототехника Canon многие годы отличается высоким качеством всех моделей. Компания является одним из самых крупных производителей и использует самые современные технологии в фото индустрии. Однако неисправности у фотокамер Кенон все-же случаются. И здесь, наш сервисный центр поможет владельцам техники миновать все хлопоты, связанные с починкой.

**Часто встречающиеся поломки Canon:**

1. Повреждение объектива случается при падениях, при попадании в механизм оптики посторонних предметов, таких как песок, вода, грязь. В результате механизм оптики заклинивает и объектив ломается. Ремонт - чистка объектива, полная разборка, возобновление или смена поломанных, пришедших в негодность его частей.

2. Неисправность затвора происходит при проникновении жидкости и слипании его лепестков. В подобных случаях происходит нарушение цепей управления конструкции затвора, или при неполадке шлейфа, с помощью которого питается затвор.

3. Неисправность матрицы оптики происходит при ударе. Был также производственный брак с некачественными матрицами, и сам поставщик признал этот изъян.

4. При повреждении дисплея - в основном, нужна полная его замена. Существенная причина повреждения — это коррозия при попадании жидкости на проводки которые проводят ток.

5. Поломка вспышки во время падения фотокамеры, повреждение лампы вспышки при поломке цепей питания, а также при выходе из строя деталей преобразователя.

6. Повреждение привода зеркала. Может заедать сам привод либо цепи управления. Данные проблемы встречаются у "зеркалок" Кенон.

**Починка Canon и его особенности**

Наладку фотокамер Кенон должны выполнять опытные мастера, прошедшие специальную подготовку, так как это технологично сложный процесс. Самостоятельно разобрать, а тем более собрать, восстановить или починить аппаратуру Canon невозможно.

Опасности самостоятельного ремонта не предсказуемы. Можно порвать внутренние шлейфы. Конденсаторы фотовспышки, заряженные до 400 вольт и, если нечаянно зацепить этот конденсат можно получить сильный удар током, или полностью вывести из строя электронную часть фотоаппарата или его плату. В любом случае ремонт техники Canon следует производить только мастерам, прошедшим специализированную подготовку.