**№ 102**

**Артикул ТДИ** - 04075-20.000.00

**Наименование** - new PowerMax 37 E (1,5кВт, 37см, тр-ник 40л, 3 в 1, до 500м2) Электрическая газонокосилка

Электрическая газонокосилка GARDENA PowerMax 37E

Описание

Электрогазонокосилка Гардена производства Германии, относится к разряду многофункциональной техники для сада. Беспрепятственно передвигается по высокой и по влажной траве.

Желаемая высота стрижки (от 20 до 60 мм) варьируется при помощи пяти уровней. Может легко измельчать скошенную траву (мульчирование), равномерно распределяя по газону и подстригать газон, собирая ее в травосборник.

Вес изделия 11,8 кг. Рекомендуемая площадь газона – 500 м2

Устройство обладает:

 - габаритами 106х42,5х53 см;

- мощным эклектическим двигателем на 1,5 кВт;

- травосборником объемом 40 л;

- пластиковым корпусом;

- шириной захвата 37 см;

- специальным профильным рисунком на колесах, для повышения маневренности и сцепления;

- центральной регулировкой высоты;

- складной рукояткой;

-заглушкой для мульчирования.

Гарантия на изделие 36 месяцев.

**№ 103**

**Артикул ТДИ** - 08871-20.000.00

**Наименование** - new EasyCut 46 (450Вт, ножи 46см, до20мм) Эл. ножницы для живой изгороди

Электрические ножницы для живой изгороди new EasyCut 46

Электрические ножницы GARDENA EasyCut 46 (производитель Германия) – прекрасный выбор для стрижки невысокой изгороди. Эргономичная рукоятка легко помещается в руке, а легкость изделия не утомляет своим весом.

Кнопка пуска сконструирована максимально большой для удобства включения изделия и безопасной работы в любой ситуации. Эффективность и скорость обрезки заключаются в оптимизированной геометрии лезвия. Мощный высокопроизводительный двигатель позволяет проводить длительную обрезку без перерывов и застреваний.

Предусмотрены также меры безопасности при использовании электрических ножниц – щиток на конце лезвия защищает от отдачи и повреждения лезвия. Случайное отсоединение удлинителя полностью исключено при помощи механизма разгрузки натяжения кабеля.

Мощность – 450 Вт.

Вес изделия без топлива – 3,4 кг.

Длина ножей – 46 см.

Открытие зубьев ножей – 20 мм.

Уровень шума (LWA) - 99 дБ.

**№ 104**

**Артикул ТДИ** - 08872-20.000.00

**Наименование** - new EasyCut 42 Accu (Акк-р NiMH, 18B/1.6Aч, ножи 42см, до16мм) Акк. ножницы для живой изгороди

Ножницы для живой изгороди Gardena EasyCut 42

Электрокусторез Гардена EasyCut 42 (производства Германия) может быстро и качественно постричь декоративные деревья, кусты или кустарники.

Лезвия с оптимизированной геометрией, не требующие дополнительного затачивания. Выполнены из материалов не подверженных коррозии. Ножи отличаются долговечностью и износоустойчивостью. Эргономичная рукоять. Модель оборудована большой кнопкой для легкого запуска.

Изделие работает бесшумно. А труднодоступные места для него не являются преградой. Вес изделия не предполагает применение значительных физических усилий.

В производстве изделия задействованы высококачественные материалы, позволяющие избежать деформации.

Инструмент обладает:

 -Аккумуляторной емкостью – 1,6 А-ч;

- Массой– 2,6 кг;

- Длиной ножей – 42 см;

- Напряжением аккумулятора – 18 В;

- Временем работы – 60 минут;

- Аккумулятором типа – никель-металлогидридный;

- Расстоянием между лезвиями – 16 мм.

**№ 105**

**Артикул ТДИ** - 08881-20.000.00

**Наименование** - new THS Li-18/42 (Аккумулятор Li-Ion, 18B /2.0Aч, ножи 42см, до16мм) Акк. штанговые, телескоп. ножницы

# Аккумуляторные телескопические ножницы Gardena THS Li-18/42 для живой изгороди.

Ножницы Гардена THS Li-18/42 от немецкого производителя, созданы специально для маленького домашнего сада и поддержания его в аккуратном состоянии.

Данный тип ножниц позволяет следить как за высокой, так и низкой растительностью в саду. А благодаря специальной телескопической трубке, позволяет подстригать изгородь высотой до трех метров. Инструмент одинаково подходит как для деревьев, так и для кустов.

Параметры и характеристики:

- Вес – 1,30 кг;

- Напряжение аккумулятора – 18 В;

- Длина ножей – 42 см;

 - Расстояние между лезвиями – 16 мм;

- Емкостный аккумулятор (2 А-ч) позволит проработать ножницам более 180 минут, беспрерывно;

- Сборная ручка максимизирует длину ножниц до 3-х метров;

- Устройство может обрабатывать изгородь толщиной до 12 мм;

- Высококачественный аккумулятор (Li-Ion) способен проработать много лет без перебоев в работе.

**№ 106**

**Артикул ТДИ** - 09335-20.000.00

**Наименование** - new AccuJet 18-Li аккум. воздуходув (Li-Ion, 18B/2.0Aч, 190км/ч)

# Электрический воздуходув new AccuJet 18-Li Gardena

Воздуходув от немецкой компании Gardena с легкостью справится с надоедливой опавшей листвой в саду, а также ликвидирует лишний мусор.

Легкость в использовании ему придает малый вес -2,5 кг. А дополнительными преимуществами послужит экологичность и компактность, последнее качество особенно удобно при хранении. Также специально разработанная рукоять обеспечивает удобный хват и комфортабельность при выполнении и работ.

Благодаря техническим особенностям аккумулятора устройства площадь очистки достигает до 300 м2.

Характеристики и параметры устройства:

- Уровень шума – 96 дБ;

- Вибрация – 2,5 м/с2;

- Скорость воздушного потока – 190;

- Аккумулятор емкостью – 2,0 А/ч;

- Напряжение – 18 В.

В комплект входят аккумулятор на 18 В (литиево-ионный) и зарядное устройство.

**№ 107**

**Артикул ТДИ** - 9672837-01

**Наименование** - K970 II/14"

Бензорез Husqvarna K970 Ring II/14"

Бензорез Husqvarna от шведской промышленной компании – первый в мире резчик способный проводить разрез до 260 мм глубиной, режущий диск при этом, диаметром 350 мм. В бензорезах данной фирмы применяется запатентованные технологии  RingSaw (движение диска от периферии) и EasyStart (снижение компрессии, делая легким запуск двигателя)

А использование кольцереза K 970 Ring позволит оценить качество проводимой кольцевой резки в сочетании с великолепной управляемостью. Стартерное устройство запатентовано и защищено от пыли. В изделии предусмотрено автоматическое смазывание подшипников муфты сцепления, тем самым делая более долговечными.

Параметры и характеристики

Мощность – 4,8кВт/6,5л.с.

Рабочий объем цилиндра – 99 см3.

Вес – 13,6 кг.

Вибрация 3,5 м/с2 (передняя рукоять) и 3,7 м/с2 (задняя рукоять).

Звуковое давление -104 дБ.

Мощность звука – 118 дБ.

**№ 108**

**Артикул ТДИ** - 9672878-01

**Наименование** - K970 II/16"

Бензорез Husqvarna K970 Ring II/16"

Бензорезы Husqvarna – лучшие технологические решения последних лет, применяемые в данных устройствах.

DuraStarterTM - пылезащищенность стартера. Двигатель X-Torg – уменьшающий выбросы выхлопного газа и снижающий расход топлива. Active Air Filtration™ - запатентованная система центробежной очистки воздуха, которая позволяет не проводить замену фильтра на протяжении целого года. SmartCarb™ - система компенсации загрязнения фильтра. Бензорез оснащен индикатором уровня топлива в баке, с целью избежать простоев в работе.

Инструмент идеально подходит для работ с бетоном и камнем, будь то реконструкция или строительство здания.

Характеристики

Глубина разреза – 145 мм.

Мах. диаметр диска – 25,4 мм.

Двухтактный двигатель.

Мощность – 4,8 к.Вт.

Мощность звука – 114 дБ.

Масса – 11,8 кг.

Объем двигателя – 94 см3.

**№ 109**

**Артикул ТДИ** - 9672052-01

**Наименование** - K6500 Ring

# Электрический резчик Husqvarna K 6500Ring

Данная модель резчика оснащена высококачественным двигателем (мощность 5,5 кВт). Главным назначением резчика является проделывание отверстий в стене. Глубина реза от 145 до 270 мм. Высокочастотный преобразователь PP 65. LED, с оптимальной нагрузкой, а дополнительное информирование позволяет избежать перегрузок двигателя.

При помощи нажатия специальной кнопки подается вода для получения «мокрого» среза. Резчик демонстрирует высокие показатели мощности при относительно легком весе. Устройство хорошо работает как с 3-х фазным, так и с однофазным напряжением.

Технические характеристики

Высокочастотный преобразователь – РР65.

Напряжение - 220В.

Режущий диск диаметром – 350 мм.

Вес – 13,1 кг.

Вибрация 2,4 м/с2 (передняя рукоятка) и 1,5 м/с2 (задняя рукоятка)

Мощность звука – 99 дБ

**№ 110**

**Артикул ТДИ** - 9666107-02

**Наименование** - ТS 60 1,8 кВт, макс. глубина реза 65 мм, 36 кг

## Плиткорез Husqvarna ТS 60

Отныне резка крупной плитки не проблема, если есть под рукой Плиткорез Husqvarna ТS 60 – профессиональное устройство у Вас дома.

Отличительным преимуществом этого устройства является резка под углом в 45о. На направляющей алюминиевой рельсе расположен широкий плиткорезный стол, который вдобавок оснащен складными ножками, что облегчает хранение. Ножки в свою очередь подпружинены – это полезно, когда сборкой стола занимается один человек. Подставка регулируется по высоте.

На панели имеется светодиод, оповещающий о перегрузке устройства. Легкое переключение в другой рабочий режим. В комплектацию входит водяной насос.

Характеристики

Длина резки – 700 мм (максимум).

Мощность – 1,8 кВт.

Алмазный диск диаметром – 250 мм, со сплошной кромкой GS2

Вес -36 кг.

Габариты – 932х700х468.

Глубина реза – 65 мм.

Производство – Швеция.