Штатное головное устройство на Renault Duster не распознает кириллицу и не отображает её на дисплее - названия музыкальных файлов или имена в записной книге вашего телефона, подключенного с помощью Bluetooth

Фото 1

Для того, чтобы решить данную проблему, вам следует переустановить прошивку отсюда <https://yadi.sk/d/wPcSSU49LffnS> или с любого другого источника.

Версию прошивки можно узнать одновременно нажав на клавиши "AST" и "5". Данные о прошивки будет в правом верхнем углу дисплея.

1. Переформатируем флешку в FAT32(если у вас NTFS) нажав на значок флешки на компьютере правой кнопкой мыши и выбрав форматирование
2. Скачиваем с ссылки приведенной выше прошивку.
3. Записываем код вашей магнитолы.Включаем магнитолу и вставляем флешку. Жмем ДА на вопрос о прошивке
4. Как только увидим надпись COMPLETE и выключаем магнитолу

По сообщениям владельцев Рено Дастер, "прокачавших" свои магнитолы, при новой прошивке могу наблюдаться проблемы в стабильной работе подключений Bluetooth. Не у всех и незначительные, но проблемы имеют место быть

Фото 2

В случае, ели вам нужно вернутся на вашу предыдущую прошивку то:

1. <https://yadi.sk/d/VPW10ao1Lfu2J> cкачиваете эту прошивку
2. Переименовываете файл cab в такое же имя как у файла cab 199-ой прошивки и переносите её на флешку
3. Процедура установки аналогична
4. Теперь ваша магнитола не понимает по русски)

Оригинал http://renault-drive.ru/base/renault-duster/avtozvuk/proshivka-shtatnoi-magnitoly-duster-dlja-ponimanija-russkogo-teksta.html