Популярная опция тюнинга отечественных автомобилей - установка светодиодных стоп-сигнала. В данной статье, я расскажу вам, как это сделать своими руками.

Для начала, вам надо снять накладку с центрального стоп-сигнала. Она держится на трех винтах и двух фиксаторах. В стоп-сигнале стоит лампа типа P 21/5W.

Фото 1

Сам корпус нужно отцепить от заклепок при помощи плоской отвертки

Фото 2

Далее, разбираем сам корпус. Стекло держится только на заклепках и его не сложно снять

Фото 3

Перед тем, как изготовить плату, надо замерить сам корпус. В данной схеме я использовал светодиоды super flux с углом в 30 градусов.

Фото 4,5,6

Плату прикрепляем к корпусу при помощи герметика и собираем фонарь в обратном порядке

Фото 7,8

В конечном итоге, мы получили то, что теперь стоп-сигнал стал светодиодный

Фото 9,10

Оригинал http://renault-drive.ru/base/renault-duster/kuzov-salon/kak-sdelat-svetodiodnyi-stop-signal-na-duster.html