離心泵：
注意：重新注脂时，轴承座内进入杂质是非常危
险的，必须注意油脂罐注脂器以及接头的清洁。
1.清楚接头的尘污。
2.拆下泵体底部的两个排脂塞子。
3.注入推荐的脂油，直至新鲜的脂油从接头上溢
出，重新旋上排脂塞。
4.确保轴承箱的迷宫油封位于轴承座内，否则应
挤压到位。

Центробежный насос

Этапы замены масла:

Внимание: попадание внутрь подшипника посторонних частиц при замене масла чрезвычайно опасно, следите за чистотой масляных емкостей и муфт.

1. Очистите муфты.

2. Снимите две пробки слива масла в нижней части корпуса насоса.

3. Залейте рекомендуемое масло, вплоть до момента, когда новое масло начнет переливаться через край, завинтите сливные пробки.

4. Проверьте, что уплотнительное кольцо сальника на корпусе подшипника располагается в гнезде подшипника, если нет, то надавите на него для установки на место.