**Шпаклёвка стен в Киеве**

***Шпаклёвка стен, цена*** которой определяется квалификацией мастера и общим объёмом выполняемых работ, является заключительной операцией, которая выполняется непосредственно перед покраской стен и поклейкой на них обоев. Применение самых современных на сегодняшний день штукатурных технологий и материалов даёт возможность подготовить поверхность стен под любые работы. Однако, ***цена шпаклёвки стен в Киеве*** достаточно высока, при этом такие работы выполняются повсеместно.

 ***Шпаклёвка стен под покраску***

***Шпаклёвку стен под покраску*** с последующим нанесением обоев выгодно делать, привлекая наших мастеров, в силу следующих причин:

- поклейка и покраска являются достаточно лёгкими работами — ***выравнивание стен шпаклёвкой*** позволяет сделать стены гладкими и ровными, не используя дорогую штукатурку;

- шпаклёвка стен может многократно переделываться, доводиться, все возможные огрехи можно постепенно устранять, качество работы от этого не пострадает;

- материалы для шпаклёвки недороги, расход их мал, работать с ними легко;

- невозможно самостоятельно выполнить штукатурку самодельных гипсокартонных криволинейных элементов интерьера, в то время как их шпаклёвка своими руками выполняется легко, также как и

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/shpaklevka-sten”>шпаклёвка потолков</a>;

- ***стоимость работ по шпаклёвке стен***, которую выполняют ***мастера шпаклёвки стен*** соизмерима со стоимостью работ по штукатурке, а может быть и выше.

 Варианты выполнения ***шпаклёвки стен под обои***

Существуют разные варианты выполнения шпаклёвки:

1. Масляно-клеевая на олифе. Такой вариант принято считать устаревшим, поскольку олифа способна впитываться даже в самый прочный бетон и проступать пятнами после нанесения краски (за исключением масляной), и поклейки обоев. Однако такая шпаклёвка способствует улучшению гидроизоляции и защищает базовый слой поверхности стены от испарений. ***Грунтовка стен под шпаклёвку*** такого рода обычно выполняется в подвалах, чуланах и других сырых помещениях.
2. Гипсоцементная. Такая шпаклёвка стоит дороже и применяется практически в любых отделочных работах. Производится как сухая смесь, которая разводится водой. Гипсоцементные шпаклёвочные смеси предназначены для ***шпаклёвки стен под обои.***
3. Водно-дисперсионная. Шпаклёвка схожая с вышеописанной, однако, подобные шпаклёвки замешиваются с использованием эмульсии из воды и полимеров и упаковываются в пластиковые вёдра. Они дороже, чем сухие, однако не нуждаются в приготовлении к работе — их можно брать и мазать. Для прочности покрытия при работе следует всегда держать ведро со шпаклёвкой закрытым.
4. Акриловая. Такая шпаклёвка обладает всеми достоинствами приведенных выше разновидностей, но имеет один минус. На ней практически не держатся дешёвые краски низкого качества. Если не жалко денег на краску, лучше всего пользоваться именно этой шпаклёвкой.

 ***Шпаклёвка стен, цена в Киеве***

***Цена работ по шпаклёвке стен под обои в Киеве*** составляет от 70 до 90 гривен за м2. Кроме того, наши специалисты принимают заказы на такой вид работ, как <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/shpaklevka-sten”>декоративная штукатурка</a>. Выполняются также

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/shpaklevka-sten”>ручная штукатурка</a> и

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/shpaklevka-sten”>декоративная штукатурка</a>. ***Стоимость работ по шпаклёвке стен*** согласовывается индивидуально с каждым заказчиком.

 **Декоративная штукатурка стен**

***Декоративная штукатурка, цена*** на которую в Киеве существенно различается, это особый раствор, который используется для окончательных работ по отделке внутренних стен в квартирах, общественных зданиях, деловых офисах и частных домах. Наносят штукатурку из эстетических соображений, чтобы добавить изящества и дополнительного декора.

 ***Виды декоративной штукатурки***

В зависимости от использующегося связующего вещества различаются следующие виды штукатурки стен:

1. Акриловая. В качестве связующего элемента применяется акриловая смола, которая является высокомолекулярным полимером, обеспечивающим высокую эластичность слоя нанесения. Штукатурка данного типа продаётся как готовая к употреблению смесь. Наличие в составе акриловой смолы позволяет придавать смеси различный цветовой оттенок при помощи пигментных паст.
2. Минеральная. В роли связующего вещества применяется цемент. Штукатурка данного типа относительно дёшева и выпускается в виде сухой смеси, разводимой водой перед применением. Таким составом отлично выполняется

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/dekorativnaya-shtukaturka”>ручная штукатурка</a> в ванной комнате и наружные работы. Если погода влажная, воды в состав можно добавлять меньше. Этот декоративный материал признан самым безопасным с экологической точки зрения. Светлая гамма является типичной цветовой окраской такой штукатурки.

1. Силиконовая. Связующим элементом выступают синтетические смолы. Такую штукатурку применяют при внутренних работах, внешней отделке, этим составом выполняется <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/dekorativnaya-shtukaturka”>машинная штукатурка</a> стен. Этот вид штукатурки устойчив к ультрафиолетовому воздействию, ненужным запахам и загрязняющей пыли. Продаётся как готовая смесь в разнообразии цветов.
2. Силикатная. В роли связующего элемента применяется жидкое стекло. Нанесённый слой отличают высокая прочность, устойчивость к плесени, гнили, хорошие свойства отталкивания воды. В продажу поступает как готовый состав в разнообразии цветовой гаммы. Данный вид штукатурки очень надёжен, срок его эксплуатации составляет 50 лет и более.

 Преимущества ***декоративной штукатурки стен***

Рассматриваемая штукатурка имеет такие преимущества:

* скрывает неровности и повреждения поверхности декорирования;
* её можно использовать при работе с любыми материалами;
* устойчива к запахам, не впитывает их;
* обладает хорошими свойствами звукопоглощения;
* отличается характерным дизайном;
* не требует подготовки при нанесении на стены;
* образует покрытие с высокой устойчивостью к механическим повреждениям, экологичное и чрезвычайно практичное.

 ***Цена декоративной штукатурки***

Стоимость проведения работ по ***декоративной штукатурке стен в Киеве*** определяется объёмом производимых работ и квалификацией мастера. В среднем ***цена декоративной штукатурки*** стен составляет от 70 грн. за м2 до 200 грн. за м2 и выше. Стоимость работ также зависит от типа используемого раствора и его цены.

 **Ремонт балкона в Киеве**

***Ремонт балкона*** рекомендуется выполнять, воспользовавшись услугами наших мастеров. Профессионалов желательно привлекать, поскольку они точно знают этапы выполняемых работ и очерёдность их выполнения. ***Ремонт балконов*** можно начинать после того, как сформировалось точное представление о том, какой результат требуется получить. Помещение может быть декорировано как балкон или перепланировано в дополнительную жилплощадь.

 ***Ремонт балкона под ключ***, последовательность операций

***Ремонт балкона в Киеве под ключ***, как правило, подразумевает такую последовательность действий:

1. Прежде всего балкон полностью освобождается. Необходимо выбросить всё ненужное, старые вещи, хлам. Найденные нужные вещи переносятся в квартиру.
2. Для того, чтобы в правильной последовательности ***сделать*** ***ремонт на балконе***, необходимо провести ***ремонт крыши балкона*** с устранением повреждений и течей.
3. ***Ремонт козырька балкона*** необходим для того, чтобы в дальнейшем снег или дождь не смогли испортить всю выполненную работу. Лишь после ***установки козырька*** ***на балконе*** можно переходить к работам со стенами, полом и потолком балкона.
4. После застывания пола и выравнивания стен можно устанавливать стёкла. Проводить <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/remont-balkona”>остекленение балкона</a> можно, исходя из собственных предпочтений, руководствуясь имеющимися финансовыми средствами. Если балконные рамы установлены качественно, полностью исключается проникновение на балкон влаги с улицы.
5. Проводится тепло- и гидроизоляция. Этот этап следует проводить только после того, как выполнена надёжная <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/remont-balkona”>установка козырьков и навесов</a> на балконе. В противном случае проникающая сырость сведёт на нет все усилия. Все имеющиеся швы и трещины в рамных конструкциях подлежат обработке специальными средствами. Именно на этом этапе выполняется <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/remont-balkona”>утепление балкона</a>.
6. Далее на балкон проводится отопление. Расчёт системы отопления выполняется также, как и для всей остальной квартиры, с добавлением около 30% расчётной мощности.
7. Проводится финишная отделка. На стены и потолок клеятся обои, размещается напольное покрытие. Несколько дней занимает проветривание и просушивание балкона, после чего он полностью готов!

 ***Ремонт кухни с балконом***

***Ремонт кухни с балконом*** выгодно делать поручать нашим специалистам, поскольку:

- они наработали необходимый практический навык;

- отпадает необходимость привлечения других специалистов для подобных работ в будущем;
- наши мастера, давно получили большой практический опыт проведения подобных работ и гарантируют высокое качество их выполнения.

 Кроме того, можно значительно экономить средства, если выполнять ремонтные работы руками наших мастеров, без привлечения других специалистов.

 **Наливные полы в Киеве**

***Цена на наливной пол*** определяется сложностью работ и общим их объёмом. Также имеет значение, какой материал применялся для изготовления наливных полов. К примеру, ***цена наливных полов*** 3d «Орнамент» составляет 1166 грн. за м2, полы «Прокрас», относящиеся к категории промышленных полимерных ***наливных полов в Киеве имеют цену*** 262 грн. за м2. Аналогичные наливные полы ЭП-БР стоят на уровне 523 грн. за м2.

 ***Наливной пол в Киеве***

В столице нашей страны можно приобрести следующие ***виды наливных полов***:

1. Полимерные наливные полы. Изготавливаются из полиуретанового или эпоксидного связующего вещества с высокой степенью пластичности, стойкостью к воздействию влаги и прочностью к механическим воздействиям. Такие полы играют роль финишного покрытия, ламинат на них не укладывают и напольную плитку также не кладут.
2. Наливные полы с цементной основой. Применяются как основание для последующей отделки плиткой. Такие полы представляют собой обычную стяжку с пластификаторами, которые предотвращают растрескивание смеси после высыхания. Такие полы выравнивают трещины основания, выбоины, сколы, перепады высот. После заливки пола на цементной основе выполняется финишная отделка ламинатом, керамической плиткой или линолеумом.
3. Полиуретановые наливные полы. Имеют разную толщину и используются для завершающей отделки. Современные материалы гарантируют высокую прочность таких полов, хорошую износостойкость, а также сопротивляемость к действию химических веществ.
4. Эпоксидные наливные полы. Внешне представляют собой настоящие произведения искусства. ***Глянцевый наливной пол*** имеет внешнее сходство со стеклом, легко моется и не собирает пыль. Можно подбирать любую цветовую гамму и создавать различные рисунки на поверхности.
5. Наливные полы 3d. Имеют необычный внешний вид, благодаря чему быстро завоевали популярность. Дают возможность создавать иллюзию объёмного изображения, подходят для размещения в ванной комнате.

 Преимущества ***жидких наливных полов***

***Жидкий наливной пол*** выгодно отличается от иных типов полов в силу таких причин:

- такие полы очень красивы;

- служат такие полы около сорока лет, что значительно дольше, нежели конкурирующие образцы;

- на такие полы практически не оказывают действия вода и химические вещества;

- наливные полы легко убирать;

- подобные полы абсолютно нетоксичны;
полы легко монтируются, не нужно привлекать специалистов для их установки.

 ***Цена наливного пола в Украине***

Средние ***цены на наливные полы в Киеве*** определяются типами имеющихся в продаже полов и материалами, из которых они изготовлены. Стоимость полимерных наливных полов в среднем составляет от 96 до 650 грн. за м2, 3d полы в среднем стоят от 1100 до 1600 грн. за м2, полы на цементной основе стоят в среднем от 45 до 120 грн за м2.

 **Укладка ламината в Киеве**

***Укладка ламината*** может быть проведена самостоятельно или с привлечением наших мастеров. В первом случае будет наработан полезный навык, во втором гарантируется высокое качество исполнения. Каждый хозяин жилища вправе сам решать, как лучше ему поступать, средняя ***цена укладки ламината*** на сегодня составляет от 30 грн. за м2. Конечная ***стоимость укладки ламината в Киеве*** определяется квалификацией мастера и общим объёмом выполняемых работ.

 Инструменты для ***укладки ламината***

Для работ по укладке ламината на пол необходимы такие инструменты:

- электролобзик мощностью до 500 Вт;

- молоток весом до 600 граммов;
- брусок для подбивки весом 1,5 килограмма и внушительных размеров, рекомендуется к применению при ***укладке ламината на неровный пол***;

- ножовка с мелкими зубьями и широким полотном;

- ручная или электрическая дрель, в основном применяется для подготовки основания пола под стяжку при ***укладке ламината на бетонный пол***;

- перфоратор, как замена ударной дрели, также широко применяется в таких работах, как

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/ukladka-laminata”>укладка паркета</a>;

- клинья ограничения, для образования зазора между стеной комнаты по периметру и ламинатом;

- скоба из металла толщиной 6 мм.;

- металлическая фомка для придания плотности швам с торца досок в ряду;

- углорез для вырезания острых и тупых углов;

- карандаш для нанесения разметки;

- строительные свёрла;

- обойный нож.

 ***Технология укладки ламината нашими мастерами***

 Наши мастера придерживаются такой последовательности действий при ***укладе ламината***:

1. Тщательно подготавливается служащий основанием для укладки ламината пол. Для этого с пола устраняются мусор и пыль, после чего на него наносится грунт. В ведре из пластика готовится раствор и заливается на пол. Для удаления пузырьков воздуха вся поверхность пола прокалывается валиком с углами. Перепад уложенного на ровную поверхность ламината должен составлять не более 1 мм на 2 метра.
2. После высыхания пола на него стелется подложка. Она выполнена из вспененного полипропилена или пробкового дерева, имеет толщину до 3 мм.
3. Первая доска ламината помещается в углу стены с окном. Вторая ставится в торец первой под 25° и опускается на пол. После того, как подходят к стене, ламинат подрезают по длине. Делается это лобзиком или ножовкой.
4. Второй ряд стыкуется с продольными замками первого ряда и торцевыми замками второго, после чего второй ряд опускается на пол. В такой же последовательности укладываются все последующие слои. Для устранения зазоров они простукиваются молотком по направлению к стене.

 ***Сколько стоит положить ламинат?***

Средняя ***цена укладки ламината в Киеве*** определяется объёмом работ и составляет от 30 грн за м2 при объёме работ от 70 м2. При ***укладке ламината на стену*** стоимость работ в среднем по Киеву составляет 90 грн. за м2. Укладка ламината предпочтительнее, чем <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/ukladka-laminata”>укладка ковролина</a>, поскольку ламинат легче мыть, он более устойчив к действию воды и всевозможных загрязнений. Кроме того, ламинат долго служит, в этом с ним могут сравниться разве что <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/ukladka-laminata”>наливные полы</a>.

 **Уклада и ремонт паркета нашими мастерами**

***Укладка паркета в Киеве*** является достаточно распространённой услугой, паркет придаёт жилищу элементы стильности и изысканности. Паркет популярен как материал для облицовки дома, на сегодня представлен в самых различных видах. Для его приготовления используются самые различные сорта деревьев, такие как берёза, бук, ясень, сосна, клён и дуб. ***Цена укладки паркета в Киеве*** зависит от вида дерева и полного объёма работ, в среднем она составляет от 50 грн. за м2.

 ***Укладка штучного паркета***, последовательность действий

***Укладка штучного паркета*** выполняется в такой последовательности:

1. Подготавливается основание, на которое проводится укладка. Если

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/ukladka-i-remont-parketa”>укладка паркетной доски</a> проводится на деревянное основание, следует предварительно осмотреть доски пола и выявить плохо закреплённые, которые фиксируются саморезами. Также основание проверяется на влажность и при необходимости просушивается.

1. Устанавливаются лаги на стяжку с учётом разметки. На лаги устанавливаются щиты фанеры, толщиной по 1-1,2 см. ***Укладка паркета на стяжку*** проводится после тщательного её выравнивания.
2. Фанерная основа пола подлежит просушиванию и шлифованию специальной машиной.
3. После укладки по периметру пола профилей размещают первый ряд планок паркета без закрепления.
4. Грунтуются щиты фанеры, после чего на фанерную основу пола наносится паркетный клей. Затем наносятся паркетные клёпки.
5. После недельного отдыха выполняется шлифовка паркетного пола. Это необходимо для устранения погрешностей после проведения всей операции.
6. Монтируются плинтусы, все швы между плашками паркеты заполняются шпаклёвочным материалом.
7. Паркетная поверхность очищается от мусора, после чего на неё наносится грунт в два слоя, для качественной пропитки дерева. После этого паркетный пол полностью готов!

 ***Стоимость укладки паркета***

***Стоимость укладки паркета*** определяется такими факторами:

- тип выполняемых работ: если требуется выполнить ***ремонт паркета, цена в Киеве*** будет существенно отличаться от стоимости укладки нового паркетного слоя;

- квалификация мастера и опыт его работы;

- применяемые при работах материалы;

- сорт используемой при производстве паркетных досок древесины.

В ряде случаев ***отремонтировать паркет*** бывает дороже, нежели положить новый слой. Средняя ***стоимость укладки паркета в Киеве*** составляет от 65 грн. за м2. ***Ремонт старого паркета*** может обойтись дороже, если при работе мастером будут применяться современные профессиональные инструменты. При соответствующих навыках бывает выгоднее выполнять все работы самостоятельно.

 Преимущества ***укладки паркета***

***Укладка паркета*** бывает выгоднее, чем

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/ukladka-i-remont-parketa”>укладка линолеума</a>. Паркетная доска в отличие от линолеума представляет собой природный материал, что выгодно при обустройстве жилого дома. Кроме того, паркет солиднее выглядит. Ну и наконец, в отличие от линолеума, паркет легче моется. Одним словом, право правильного выбора остаётся за хозяином!

 **Укладка ковролина в Киеве**

***Укладка ковролина в Киеве*** выполняется в разнообразии вариантов и с разными сроками исполнения. Поскольку такие работы достаточно сложны, рекомендуется для их выполнения обращаться за помощью к специалистам. Они определяет оптимальный тип применяемого крепления, а также обеспечат все требующиеся условия. ***Цена укладки ковролина в Киеве*** устанавливается индивидуально в каждом отдельном случае и в среднем составляет от 32 грн. за м2.

 ***Технология укладки ковролина***

***Технология укладки ковролина*** включает в себя следующие этапы:

1. Прежде всего тщательно готовится основание для укладки. Если ***укладка ковролина*** выполняется на бетон, его поверхность следует выровнять, если основанием служит деревянная поверхность, с неё устраняются все выступающие элементы, после чего она накрывается листами ДСП. В обоих случаях

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/ukladka-kovrolina”>резиновые покрытия</a> с успехом можно применять для выравнивания основания.

1. После этого укладывается подножка, через каждые 20 см закрепляется степлером и стыки проклеиваются скотчем.
2. Ковролиновое полотно раскатывается с припуском до стен около 5 см.
3. Покрытие разравнивается валиком от центра к стенам.
4. По углам помещения выполняются разрезы в виде буквы V.
5. Все излишки полотна обрезаются, после чего ковролин тщательно натягивается и закрепляется, для чего выполняется

<a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/ukladka-kovrolina”>монтаж деревянного плинтуса на ковролин</a>.

1. В районе дверей покрытие фиксируется металлической рейкой.

Такая технология является самой простой. Профессионалы могут применять различные методики проведения работ, от чего также зависит их конечная стоимость.

 Инструменты, применяемые для ***укладки ковролина в Киеве***

Мастера строительных работ пользуются такими инструментами при ***укладке ковролина:***

- ковровые ножи для нарезания полос из ковролина, в основном ножи двусторонние со съёмными лезвиями;

- линейка из металла для направления коврового ножа;

- зубчатый шпатель для нанесения слоя клея, а также очистки пола от его остатков;

- скребки для устранения остатков клея или раствора перед укладкой ковролина;

- деревянная рейка для закрепления с уклоном по периметру основания;

- подложка под ковёр, для придания мягкости покрытию;

- кикер для укладки ковролина и его натягивания.

 ***Стоимость укладки ковролина***

***Стоимость работ по укладке ковролина*** определяется общим объёмом выполняемых работ. ***Сделать основу из ковролина*** мастера предлагают в Киеве при оплате от 30 грн. за м2 до 60 грн. за м2 и в некоторых случаях выше. Отдельно расцениваются остальные выполняемые работы, такие, как подрезка ковролина вплотную к стене или вокруг колон. ***Расценки*** определяются также квалификацией мастера и в каждом отдельном случае оговариваются индивидуально, в зависимости от типа выполняемых работ.

 **Остекление балкона в Киеве**

***Остекление балкона в Киеве*** применяется повсеместно. Процесс включает в себя изготовление и установку пластиковых конструкций, козырьков, отливов, подоконников, а также обеспечение герметичности всех стыковых соединений. В зависимости от общего объёма выполняемых работ вирируется и ***цена на остекление балконов в Киеве***.

 ***Остекление балконов под ключ***, последовательность операций

Чаще всего мастерам поступают заказы на выполнение работ по ***остеклению балконов под ключ***. Последовательность выполнения работ следующая:

1. Проводится подготовка балкона под процедуру остекления. Создаётся прочная основа, которая должна быть расположена в правильной плоскости и быть достаточно изолированной.
2. Выбирается фурнитура и профиль окна. При этом необходимо чётко представлять себе, для какой функции будет предназначена конструкция. Будет ли она служить для изоляции от шума и излишнего тепла, или же защищать от ветра. От этого зависит выбор производителя фурнитуры и её профиля. Данный этап обязателен, если выполняется

 <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/osteklenie-balkona”>ремонт балкона</a>.

1. Обеспечивается должная герметичность между рамой и подставочным профилем.
2. Подбирается крепёж и промеряются расстояния под пенные швы. Выбор определяется массой всей конструкции, серией дома, а также этажа, на котором располагается балкон.
3. Устанавливаются и крепятся пластиковые рамы. Крепёж не должен быть по толщине меньше 5 мм, чтобы выдерживать порывы ветра.
4. Вокруг остекления наносятся пенные швы. Для того, чтобы качественно ***застеклить балкон***, надо делать их толщиной не менее 40 мм.
5. Устанавливается водоотлив и выполняется герметизация балкона. Герметичность обеспечивается изнутри и снаружи, только так достигается сохранение тепла и обеспечивается уют на балконе.

 ***Остекление лоджии***

***Остекление лоджии*** с последующей её отделкой подразумевает установку таких конструкций:

- деревянной, которая защищает от шума и несколько повышает температуру изолируемого помещения;

- металлопластиковой, которая включает в себя пластик, металл и воздушную камеру, часто с её использованием выполняется <a href=’’https://kiev.kabanchik.ua/category/osteklenie-balkona”>остекление балкона</a>;

- безрамной, толщина стёкол которой прямо зависит от размеров всей конструкции.

 В зависимости от типа и конфигурации и размеров конструкции, а также её профиля и фурнитуры определяется ***цена остекления балкона в Киеве***. Средняя стоимость работ в столице по ***остеклению балконов и лоджий*** составляет от 3690 до 8500 грн. Стоимость может изменяться в зависимости от индивидуальных условий достигнутых между сторонами договорённостей. Во внимание принимается также этажность здания и типы домов, в которых проводятся работы. Как правило, стоимость работ на верхних этажах зданий, а также в их верхних, боковых частях значительно выше.