# Kanger K-Box Mini TC - 75

 Руководство по эксплуатации.



# Технические характеристики:

- Сменная батарея формата 18650

- Совместимость с атомайзерами от 0.1 Ом

- 510-й коннектор

- Вариватт от 7 до 75 ватт

- Термоконтроль (Ni; Ti; SS; NC) 100-300 по цельсию и 200-600 по фаренгейту

- Индикатор заряда батареи

- Монохромный информативный дисплей

- Разъем для зарядки micro USB

- Габариты 82х39х22 мм

Комплектация:

- Мод Kanger K-box mini

- Коробка

- Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации

Обозначения режимов:

VW - вариватт

TC - термоконтроль (Ni - никель; Ti - титан; SS - нержавеющая сталь; NC - нихром)

 Подготовка к работе:

- Поместите в отделение для батареи аккумулятор формата 18650 согласно обозначениям "+" и "-" (крышка держится на магнитах и снимается небольшим физическим усилием). **Используйте для устройства только высокотоковые аккумуляторы от 30А, при использовании атомайзеров с сопротивлением 0.2 и выше допускается использование аккумуляторов с токоотдачей 20А.**

- Прикрутите к коннектору готовый к использованию атомайзер с жидкостью.

- В зависимости от того, какая в вашем атомайзере намотка\испаритель выставьте подходящий для вас режим. Режимы меняются трехкратным нажатием кнопки подачи напряжения и отображаются в правой части экрана.

**Важно: режим VW работает со всеми типами намоток\испарителей. Режим ТС будет корректно работать только с предназначенным для него материалом намотки\испарителя. В режиме ТС рекомендуется использовать подрежимы Ni, Ti и SS. Подрежим NC позиционируется производителем как тестовый и не гарантирует корректной работы.**

- Выставьте комфортную для вас мощность или температуру в режиме TC (зависит от ваших предпочтений и сопротивления вашего атомайзера). Рекомендуемая стартовая мощность 25 W в режиме VW или 230 градусов цельсия в режиме TC.

- Мод готов к работе, вдыхайте пар одновременно зажимая кнопку подачи напряжения, по завершению затяжки отпускайте кнопку.

Эксплуатация:

- При парении держите кнопку подачи напряжения зажатой и отпускайте по окончании вдоха, в случае слишком длительного зажатия срабатывает отсечка (10 сек).

- В перерывах между парением блокируйте мод быстрым пятикратным нажатием кнопки подачи напряжения.

- Регулировка мощности и температуры: зажмите кнопку "+" или "-", мощность или температура будут меняться в соответствующую сторону.

- При отсутствии атомайзера информативный экран указывает сопротивление 9.9, при этом возможна настройка мощности или температуры.

Информативный экран:

- Левая часть экрана: уровень заряда батареи

- Левый верхний угол: сопротивление атомайзера (омметр)

- Левый нижний угол: напряжение подаваемое на атомайзер.

- Центр экрана: актуальная мощность

- Правая часть экрана: актуальный режим

**Внимание!!!**

- Используйте мод только с проверенными и рабочими атомайзерами заполненными специальными никотиновыми и безникотиновыми жидкостями.

- В случае если ваш мод не работает проверьте блокировку мода (5-кратное нажатие кнопки подачи напряжения), уровень заряда батареи (подсоедините зарядное устройство).

- В случае вкуса гари в жидкости уменьшите мощность или замените испаритель/намотку атомайзера.

- Не подвергайте мод механическим воздействиям, резким перепадам температуры, передержке под прямыми солнечными лучами, используйте устройство в температурных пределах от +5 до + 45, берегите от попадания влаги внутрь.

- Ни в коем случае не пытайтесь производить самостоятельно ремонт устройства.

- Держите устройство в недоступном для детей и животных месте.