**1. Офисные перегородки - https://bezkom.kiev.ua/ofisnie-peregorodki**

Цельностеклянные перегородки создадут приватность в рабочей обстановке. Естественное освещение повышает визуальный комфорт и уровень успеваемости. Безопасность светопрозрачной конструкции обеспечивает прочное закаленное стекло. Монтируется зажимным профилем с уплотнителем, что гарантирует полную звукоизоляцию. Отсутствие вертикальных профилей повышает прозрачность стеклянной перегородки и придаст современный стиль интерьеру.

Офисные глухие перегородки из алюминиевого профиля разделяют помещение на приватные зоны для комфортной работы. Материал заполнения МДФ и ЛДСП в двух вариантах - бюджетный одинарный и двойной для полной звукоизоляции, с возможностью установки выключателя и розетки. Мобильность, быстрый и простой монтаж позволяет изменять интерьер офиса и с минимальными затратами времени перевезти перегородки на новое место.

Комбинированные глухие перегородки – это сочетание стеклянного прозрачного «верха» и приватной, непрозрачной части из МДФ и ЛДСП материалов. Панели из прочных материалов защищают от механических повреждений и позволяют проложить нужные коммуникации (кабель, розетки, выключатели). Цвет и фактуру секции в комбинированных перегородках можно подобрать в тон общему стилю интерьера.

1074 збп

Уникальность 100%

**2. Стеклянные перегородки - https://bezkom.kiev.ua/steklyanie-peregorodki**

Современная дверь из стекла практичная и элегантная. Безопасность и ударопрочность обеспечивает закаленное стекло толщиной 8-12 мм или многослойный особо прочный триплекс. Прозрачность можно регулировать частично или полностью покрытой пленкой. Стеклянная дверь прекрасно сочетается с классическим интерьером офиса.

Офисные стеклянные перегородки разделяют внутреннее пространство на рабочие зоны. Комплектуются раздвижными, распашными или маятниковыми дверями в зависимости от доступной площади открывания. Качественная фурнитура и закаленное стекло толщиной 8-12 мм гарантируют безопасность. Частичное или полное покрытие пленкой перегородок и двери создаст единый корпоративный стиль.

Стеклянные раздвижные перегородки создают качественное рабочее пространство. Безопасность использования гарантирует прочное закаленное стекло толщиной 8-12 мм. Надежное крепление цельностеклянных перегородок создает эффект полного отсутствия стен. Декоративные техники обработки стеклянной поверхности изменяют светопроницаемость и объединяют элементы интерьера в единый корпоративный стиль.

Стеклянные раздвижные двери - это безопасная и надежная конструкция, зрительно увеличивающая пространство. Ударопрочный триплекс или закаленное стекло толщиной 8-12 мм дает естественную освещенность помещений офиса. Матирование полосами, фотопечать или художественный рисунок адаптируют дизайн стеклянных раздвижных дверей в единое стилевое решение.

1270 збп

Уникальность 100%