Установка натяжных потолков – это декоративное решение, создающее оптическую иллюзию по увеличению внутреннего пространства, отличная маскировка потолочных изъянов и воплощение эксклюзивных идей для интерьера.

**Краткий исторический экскурс**

Еще римские архитекторы в древности отделывали внутренние покои богатых граждан, драпируя потолки тканью, что придавало им помпезности. Но она быстро теряла свой эстетичный вид, покрываясь пылью, и ее приходилось заменять.

Армянские зодчие проявили большую смекалку и пропитывали потолочную ткань мелом, которая после высыхания становилась гладкой. Но со временем мел быстро осыпался и потолки теряли свою привлекательность и монолитность.

Кстати, и сейчас некоторые маляры используют древние технологии, но покрывают ткань водоэмульсионной краской, которая значительно лучше, чем пропитка мелом.

Современная история такого вида потолочного декора имеет швейцарские корни, уходящие в 60-е годы прошлого столетия.

**Виды и технические преимущества**

В зависимости от используемого материала для натяжной конструкции, полотна подразделяются на виды:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид | фактура | толщина материала(мм) | стандартная ширина рулона(м) | коэффициент устойчивости к свету(баллы) | особенности |
| полихлорвиниловая пленка | глянцевая матовая сатиновая | 0,15-0,2  | 1,3-2,7 | 6-10 | +огромная цветовая гамма,+не поддерживает горение;-трескается при низкой температуре,-легко повредить,-заметны швы при спайке |
| тканевое полотно с полиэстровой пропиткой | сатиновая | 1-1,5 | 3,1-5,1 | 6 | +широта полотна,+стойкость к морозу,+прочность,+возможно окрашивание,+долговечность;-ограниченный выбор цвета,-высокая цена |

**Пошаговая установка натяжных потолков**

Прежде, чем притупить к украшению интерьера, нужно решить когда надо установить натяжные потолки, чтобы освободить пространство от легкоплавких предметов.

***Алгоритм действий:***

- снятие замеров внутреннего пространства;

- разработка индивидуального проекта конструкции;

- потолочная разметка;

- конструирование металлического каркаса;

- натяжка полотна:

\* для виниловой пленки использую тепловую обработку для пластичности с помощью строительного фена (тепловая пушка),

 \* для полиэстровой ткани используется холодная технология установки;

- фиксация полотна путем крепления от основного угла помещения к противоположному, а затем процесс натяжки.

Как правило, для выполнения такой работы в стандартном помещении квартиры требуется не более 2 часов, если ее выполняют специалисты.

Если взять во внимание все положительные аспекты, то вопрос о том, зачем надо устанавливать натяжные потолки, не актуален. Это не просто дань моде, но и практическое решение для некоторых изъянов в интерьере, а также значительный декоративный вклад, позволяющий составить неповторимую композицию для воплощения смелых идей.