|  |  |
| --- | --- |
| PANELE KRATOWE VEGA B  Zastosowanie: Panele kratowe VEGA B stanowią uniwersalne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie zarówno w obszarach przemysłowych jak i prywatnych. Panele kratowe montowane są wokół domów prywatnych, parków, ogrodów, budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, wokół fabryk lub różnego rodzaju składów i terenów magazynowych.  SPRAWDZONA TECHNOLOGIA  Panel VEGA B zgrzewany jest z surowego drutu, następnie cynkowany ogniowo lub galwanicznie i malowany metodą proszkową. Panel produkowany w tej technologii to przede wszystkim solidne zgrzewy oraz eliminacja  potencjalnych ognisk korozji.  ODPORNE NA KOROZJĘ  Panele kratowe poddawane są rygorystycznym badaniom w wewnętrznym laboratorium w którym sprawdzana jest odporność antykorozyjna wyrobu.  Wynikiem naszych starań jest produkt o wysokich parametrach jakościowych.  UNIWERSALNY MONTAŻ  O  Ś  Panele VEGA B mogą być montowane na 6 rodzajach słupów i z wykorzystaniem 8 różnych akcesoriów montażowych.  SYSTEMOWOŚĆ  Panel kratowy VEGA B stanowi integralną część ogrodzenia. Można go instalować wraz z Bramą przesuwną PI 95, PI 130, PI 200, bramą dwuskrzydłową lub furtką w systemie BASTION lub MODEST. | ПАНЕЛІ ГРАТЧАСТІ VEGA B  Застосування: Гратчасті панелі VEGA B є універсальним рішенням, яке знаходить застосування як у промислових галузях, так і у приватних. Гратчасті панелі встановлюються навколо приватних будинків, парків, садів, будинків громадського застосування, дитячих майданчиків, заводів, різного виду складів i складських територій.  ПЕРЕВІРЕНА ТЕХНОЛОГІЯ  Панель VEGA B зварюється з сирого дроту, потім оцинковується гарячим або гальванічним способом i фарбується порошковим методом. Панель, вироблена за тією технологією, - це, насамперед, міцне зварювання та усунення потенційних джерел корозії.  СТІЙКІ ДО КОРОЗІЇ  Гратчасті панелі піддаються суворим випробуванням у внутрішній лабораториї, в якій перевіряється антикорозійна стійкість виробу.  Підсумком наших зусиль є продукт з високими параметрами якості.  УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ  O  Ś  Панель VEGA B може встановлюватися на 6 видів стовбців з використанням 8 різних монтажних аксесуарів.  СИСТЕМНІСТЬ  Гратчаста панель VEGA B є невід’ємною частиною огорожі. Її можна встановлювати разом з пересувними воротами PI 95, PI 130, PI 200, воротами двостулковими чи хвірткою в системі BASTION або MODEST. |