Серия N. Скоростные вариаторы



P = 0,18 - 4 кВт

Механические вариаторы серии N размеров:

* 003;
* 005;
* 010;
* 020;
* 030;
* 050

с диапазоном мощности от 0.18 кВт до 4кВт изготовлены из алюминия.

Использование алюминиевого корпуса позволяет уменьшить вес изделия, что облегчает его транспортировку и использование.

Простая конструкция дает возможность крепления как на монтажную плоскость, так и фланцевое крепление, что, в свою очередь, позволяет уменьшить складские запасы и осуществить его быструю поставку.

Закрытый входной фланец является неотъемлемой частью корпуса вариатора, предназначенной для облегчения процесса установки, а также предотвращения возможной утечки масла.

Подключение двигателя по IEC B5 для данной модели являются стандартным.

Пробка-сапун с магнитом позволяет поддерживать чистоту смазочной системы и продлить интервал между техническими обслуживаниями.

Работа в масляной ванне помогает обеспечить высокоэффективное, бесшумное функционирование устройства без вибраций.

Устройство может работать в обоих направлениях, входные и выходные валы вращаются в одном направлении.

Диапазон передачи 1 - 6..

Двухконцевой приводной вал позволяет осуществлять монтаж вариатора с любой из сторон.