|  |  |
| --- | --- |
| 4.5.2. Remplacement de l'unité de desserrage des freinsCet équipement comprend les éléments suivants :• Kit complet, y compris le kit avec roulements et joints d'étanchéité• Instructions de maintenanceKit de maintenance, roulements et joints d'étanchéitéCet équipement comprend les éléments suivants :• Un kit contenant uniquement les roulements, les joints toriques et les joints d'étanchéité• Instructions de maintenanceJeu d'outils pour la maintenance Outil d'extraction pour séparateur 4552-2 (Bahco) Utilisé pour le démontage des roulements à rotules Séparateur 4551-C (Bahco) Utilisé pour le démontage des roulements à rotules Jeu d'outils standard 3HAC15571-1 Le contenu est défini dans la section Jeu d'outils standard à la page 424dans la partie 2 du manuel du produit.D'autres outils et procédures peuvent être nécessaires. Reportez-vous aux références à ces procédures dans les instructions étape par étape ci-dessous. Ces procédures indiquent les références aux outils nécessaires.  | 3.3.7. Проверка, балансировка устройстваПри осмотре устройства должно быть проверено несколько пунктов. В этом разделе описаны процедуры контроля:• лишние шумы,• повреждения,• уплотнения,• загрязнения и отсутствие свободного места. Точки осмотра, балансировки устройства.Устройства балансировки находятся на задней панели, в верхней части корпуса, как показано на рисунке ниже. Этот рисунок также показывает точки осмотра, которые подробно описаны в инструкции.A. Устройство балансировки B Поршневой шток (внутренний) C Вентель, включая крепежные винты D Лапка, подшипник и уплотнительные кольца E Инструкция с указаниемF Общая проверкаG Подшипник, крепления устройства балансировкиПолный комплект обслуживанияДанное оборудование состоит из следующих элементов :• Полный комплект, включая комплект с подшипниками и уплотнениями• Инструкции по техническому обслуживаниюКомплект для обслуживания, подшипники и уплотненияДанное оборудование включает в себя следующие элементы:• Набор, содержащий только подшипники, уплотнительные кольца и уплотнения• Инструкции по техническому обслуживанию.Набор инструментов для обслуживания Инструмент извлечения сепаратора 4552-2 (Bahco) Используется для демонтажа подшипников с шаровыми шарнирами Сепаратор 4551-C (Bahco) Используется для демонтажа подшипников с шаровыми шарнирами Стандартный набор инструментов 3HAC15571-1Содержание определено в разделе «Стандартный набор инструментов»на странице 424,часть 2, руководство по эксплуатации.Другие инструменты и процедуры также могут быть необходимы. См. ссылки на пошаговые действия в инструкции ниже. Эти процедуры указывают ссылки на необходимые инструменты. |