**Облицовка фасада сайдингом**

При постройке нового дома или ремонте старого, многие задумываются об обустройстве фасада. Ведь по его внешнему виду сразу судят о здании целиком. Есть большое количество материалов, используемых для **обшивки** **фасада**, но самым доступным и популярным можно назвать **сайдинг**. Популярностью этот обшивочный материал начал пользоваться в нашей стране не так уж и давно, хотя на Западе его применяют довольно долгое время.

На сегодняшний день специалисты **Одессы** предлагают своим клиентам **отделку фасада сайдингом** из-за его положительных характеристик:

- устойчивость к коррозии – материал покрыт специальным полимерным слоем;

- долгий срок службы – достигает 50 лет, но зависит от вида изделия и климата региона;

- простота ухода – моется водой с моющим средством или просто протирается тряпкой;

- скорость монтажа – устанавливается легко и быстро, благодаря большим размерам, и в любое время года;

- доступность цены – стоит недорого по сравнению с другими материалами.

*Запомните*, что использовать хлор и растворители при очистке поверхности сайдинга строго запрещается!

Перед тем, как приступить к монтажу сайдинговых панелей, нужно определиться с подбором структуры материала, из какого они изготовлены. На рынке можно найти для **фасада дома** такие панели **из сайдинга**:

- деревянные;

- металлические;

- оцинкованные;

- стальные;

- цинковые;

- поливинилхлоридовые;

- фиброцементные.

Но наиболее популярными считаются поливинилхлоридовые, которые изготовлены с имитацией под дерево, камень, вагонку, брус и другие материалы. Они устойчивы к перепадам температур, влаге и кислотам. Имеют небольшой вес, легко монтируются и не горят. Единственный недостаток – при больших температурах плавятся.

До начала основных работ по **отделке фасада сайдингом** необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

- очищаются стены здания от водосточных труб, растительности, декоративных элементов и навесных конструкций;

- проверяется ровность стен, при необходимости – выравниваются;

- устраняются погрешности всех проёмов.

Следующий этап – **облицовка фасада сайдингом** состоит из таких работ:

- монтируется обрешётка;

- проводится гидроизоляция и теплоизоляция стен;

- устанавливаются стартовые и вспомогательные элементы используемого материала;

- панели крепятся гвоздями к обрешётке.

Между собой панели закрепляются при помощи замка паз-гребень.

*Запомните*, монтаж проводится только при среднесуточной температуре +5 градусов.

**Цена работ по облицовке фасада сайдингом**

В прайс-листе выставлены приблизительные расценки на работы по обшивке фасада дома сайдингом за м2 и зависят от его архитектурной сложности. Точную цену мастер назовёт после осмотра и замера. На стоимость могут повлиять:

- качество и стоимость материала;

- сложность объекта;

- утепление стен;

- установка декоративных деталей;

- высота здания;

- удалённость объекта;

- сроки выполнения работ.

На нашем сайте представлено большое количество предложений от специалистов **Одессы** по **отделке фасадов сайдингом**, которые качественно и в кратчайшие сроки выполнят все необходимые работы любой сложности. При необходимости помогут с покупкой и доставкой материалов, установкой гидроизоляции. Возможен выезд за пределы города для предварительного замера и последующего монтажа. На все выполненные работы предоставляется гарантия.

<https://text.ru/spelling/5c8bb01541e32>

