Минимализм в манере лофт

**Натяжной потолок в стиль лофт** просто необходим. Только с его помощью можно быстро добиться желаемого эффекта в создании грубоватого брутального интерьера.

Откуда взялся

Последствия Великой американской депрессии были тяжёлые. Повсеместно закрывались многочисленные производства, а их помещения переделывались в жилые. Обнищание населения не давало возможности полностью реконструировать производственные площади. Ремонт осуществлялся из подручных материалов. Но в итоге зародилось новое направление в дизайне.

В наши дни стиль лофт очень популярен. Кирпичная отделка стен всё чаще напоминает королевский замок, пользуется спросом при оформлении загородных домов, различных развлекательных заведений, кафе.

Производственные черты по-прежнему остаются основой: высокие потолки, большие окна, грубая отделка с использованием бетона, камня и кирпича как в натуральном, так и импровизированном виде.

Минимум декора

Для создания необычного интерьера требуется гармонично сочетать геометрию пространства с формой составляющих его предметов. При этом всё должно быть просто, без лишних деталей, чтобы не терялось ощущение свободы пространства.

Декоративным элементом могут служить полиуретановые, деревянные или металлические балки, напоминающие поддерживающие перекрытия.

Трубы и электропроводка в короба не убираются, окрашиваются в чёрный или под металл.

Требования к потолочной поверхности

Дизайн универсален, в нём сочетаются любые материалы. При этом потолок должен быть минимально обработан. Лучшим выбором будут покрытые защитными составами:

* бетонная плита как есть, с трещинками и присущей пористостью;
* деревянная вагонка;
* кирпичная кладка;
* металлическая гладкая поверхность.

Но в жилых помещениях они не всегда безопасны. В настоящее время используются имитирующие материалы: обои, плитка, натяжной потолок.

Преимущества натяжной конструкции

Отделка потолка является самым трудозатратным занятием. Те же обои и плитка требуют достаточных физических усилий, а эффект не всегда соответствует задумке. К тому же в случае протечек с верхних этажей требуется их замена. А это заберёт много времени и сил.

Лучшим решением будет натяжной потолок, прекрасно сочетающийся с кирпичом и металлом.

Матовое полотно не оттянет на себя внимание, сосредоточит его на стенах.

Глянцевое увеличивает пространство небольших комнат.

Появляется возможность имитации под любую поверхность: побеленную, бетонную, металлическую, кирпичную и деревянную. Интересны будут полотна с чередующимися фрагментами разных материалов.

Для эффекта побелки лучше подойдут матовые ПВХ, тканевые или сатиновые полотна.

Шероховатая матовая ткань светло-серого цвета создаст подобие бетонной поверхности.

Термопечать с рисунками кирпичной кладки, камня и дерева на соответствующем цвету и фактуре полотне визуально не отличить от оригиналов.

Роль металла сыграют металлизированная ткань или плёнка, уместен будет и серый глянец.

Комбинации исполнения

**Натяжной потолок в стиле лофт** играет значительную роль. Благодаря определённому способу установки, виду и цвету полотна, даёт возможность достичь необходимых результатов.

Если гостиная достаточно большая, эффектно будет смотреться ломаный потолок с разными типами отделки. Он удачно сочетается с деревянными балками и перекрытиями.

Светлая двухуровневая конструкция со скрытой подсветкой по периметру добавит объёма.

Разноуровневый потолок зонирует помещение, делает акцент на отдельных его участках.

Умеренная колористика

Стиль не предполагает ярких красок. Цветовая гамма сдержанна, как для всего интерьера, так и для потолочной поверхности. Предпочтительны:

* белый;
* серый;
* бежевый;
* терракотовый;
* чёрный;
* серебристый.

Монохромное решение подчеркивает строгость дизайна.

Особенность освещения

Урбанистичность подтверждается холодным тоном светодиодной подсветки парящего натяжного потолка. Тёплые неприемлемы.

Располагаться подсветка может только под прямым углом, изгибы не допускаются.

Приветствуется также обилие точечных, вращающихся, ретро-светильников.

* Хорошо впишется в интерьер лампа накаливания на шнуре без плафона и другие необычные формы светильников. Однако надо не забывать о мерах предосторожности. ПВХ полотно очень чувствительно к перегреву!

* При выборе светодиодной подсветки для кухни и ванной комнаты обратите внимание на класс защиты в условиях повышенной влажности. А при установке убедитесь в изоляции всех проводов.

Заключение

Натяжной потолок гармонично впишется в эффектный неординарный стиль.

Длительный срок службы, эстетичный вид, возможность самостоятельного монтажа без пыли и грязи, доступная цена уже много лет являются главными преимуществами при выборе этого вида потолочной отделки.