Стены из гипсокартона своими руками

Материалов для стен и перегородок внутри помещения сегодня множество. Как сделать правильный выбор?

Если вы строите дом своими руками, а с материалами для стен все еще не определились?

А может, желаете студию, как у соседей, или просто хотите сделать перепланировку в уже имеющемся доме или в квартире?

Проблема в том, что производителей и предложений на рынке услуг сегодня очень много.

А еще информации в книгах, журналах и интернете столько, что голова кругом. Но основная причина уделить внимание выбору – ваш комфорт, тепло и звукоизоляция.

В статье вы узнаете, какие есть виды материалов и особенности установки стен из гипсокартонных листов. На основе этого вы легко и быстро сможете сделать правильный выбор для себя и членов вашей семьи.

Из чего же сделаны наши стены?

Стены и перегородки возводят из кирпича, дерева (бруса), железобетона, бетона, гипсокартона и блоков. Разновидности блоков:

* пенобетонные;
* керамзитобетонные;
* газо-силикатные.

Без гипсокартона сегодня не обходится, пожалуй, ни один ремонт. Это универсальный материал. Он состоит из двух слоев картона и гипсового сердечника. Используют для выравнивания поверхностей, а также выстраивают из него новые конструкции. Можно сделать перепланировку, новые межкомнатные и декоративные перегородки.

Задачу сможет выполнить даже начинающий строитель, если предварительно ознакомиться с теорией вопроса и будет придерживаться рекомендаций в ходе работы.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций:

* материалы достаточно легкие;
* стены и перегородки не являются капитальными, то есть для их возведения не нужно оформлять разрешения;
* гипсокартон бывает нескольких видов – это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолка используют облегченные листы;
* недорогая стоимость этого материала и комплектующих;
* можно смонтировать сложные изогнутые формы, например арочные дверные проемы или ниши и шкафы;
* если нужно выровнять стены, не понадобится удалять старую штукатурку;
* утепление, звукоизоляцию возможно провести сразу при установке конструкций, а также заложить туда электропроводку;
* экологически чистый материал;
* если планируется на такую стену повесить тяжелые предметы (полки, телевизор), предусматривают дополнительный крепеж.

Разновидности монтажа:

* бескаркасный монтаж (самый быстрый, но имеет ряд недостатков);
* на шпаклевку;
* на клей;
* двойной слой;
* крепление к каркасу.

Коротко рассмотрим способ крепления на оцинкованный профиль

Перед монтажом выравнивают прилегающие стены и пол.

Делают четкую разметку при помощи отвеса или лазерного уровня на полу, стенах и потолке, отмечая место для дверей.

Далее монтируют направляющие.

Возводят стойки – вертикальные и горизонтальные. Создавая проем для двери, соединяют две стойки в короб.

Перед самой установкой в профилях делают отверстия под электропроводку. Звукоизолирующую минвату закладывают между стойками.

Для обшивки используют саморезы необходимой длины. Их утапливают в ГКЛ строго на 1 мм. Саморезами крепят листы через 25 см. Выкраивают отделочный материал, оставляя зазоры по всему периметру 1 см.

Места стыков ГКЛ грунтуют, а когда высохнет грунтовка, шпаклюют при помощи шпателя. Это делают в несколько приемов, каждый раз дожидаясь, когда подсохнет очередной слой. Армирующую ленту накладывают на места стыков между этими операциями. Шпаклюют и шляпки саморезов. После полного просыхания приступают к финишной отделке.

Далее можно использовать любые отделочные материалы – обои, краски, декоративные штукатурки и т. д.

При желании перегородки из гипсовых плит можно задекорировать мягкими панелями или другим красивым отделочным материалом.

Для кухни, ванной комнаты и санузла используют влагостойкий гипсокартон, а в качестве отделки – плитку, пластиковые или стеклянные панели, моющиеся обои, водостойкие краски.

**Теперь можете смело идти в магазин, вооружившись нашими практическими советами!**