Пресс-релиз, выполненного для сайта <https://ru.kitlift.com.ua>

Заголовок

Лифтовые канаты производства турецкой компании Celik Halat – старт продаж в Украине

Описание

Качественные канаты для лифтов – важный фактор безопасности. Турецкая компания Celik Halat производит тросы из высокоуглеродного волокна с 1968 года. Продукция соответствует международным стандартам, и ее используют ведущие производственные компании.

 Тело

Компания Celik Halat в настоящее время лидирует в своем секторе. Она была основана в 1962 году для производства высокоуглеродистой проволоки и стальных тросов. Производственные линии открылись в 1968 году.

**Продукция компании Celik Halat**

Представляем вашему вниманию список канатов, которые производит компания Celik Halat:

* канаты из стальной проволоки для разных отраслей промышленности (производство лифтов, подъемников, кранов; строительство; нефтяная, рыболовная, горнодобывающая отрасли);
* оцинкованные провода;
* пружинная проволока;
* бортовые провода.

Исключительное место в номенклатуре изделий занимает стальной канат. Именно так и переводится с турецкого название компании — Celik Halat. Лифтовые канаты экспортируются в более чем 40 стран, среди них США, Канада, Испания, Италия, Румыния, Сербия, а теперь и Украина.

**Стандарты и гарантии качества лифтового каната**

Компания пристально следит за качеством продукции с помощью внутренней системы контроля. Поэтому продукция заслужила множество международных сертификатов качества, в их числе:

* сертификаты системы менеджмента качества ISO 9000;
* сертификат Системы Качества Lloyds Register EMEA (Lloyd's)
* Сертификат качества на стальные канаты, выданную Американским Институтом Нефти (American Petroleum Institute или API);
* Экологический сертификат TSE-ISO-14000.

Качество соответствует стандартам ГОСТ и DIN. Напомним, что ГОСТ — межгосударственный стандарт стран СНГ; DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) — международный норматив, утвержденный немецким институтом по стандартизации.

**Ассортимент лифтовых канатов Celik Halat в интернет-магазине “Кит Лифт”**

В нашем магазине представлено много наименований лифтовых тросов диаметром от 6 до 12 мм. Подробнее с ассортиментом канатов для лифта можно ознакомиться по ссылке <https://ru.kitlift.com.ua/catalog/zapchastini/golovnii-privid-lifta/kanati>. При оценке качества продукции важны следующие характеристики:

* сопротивление к разрыву;
* стойкость к истиранию.
* диаметр троса;
* цена.

Как правило, в композиции таких канатов входят составляющие 8x19 Seale, 8x19 Warrington или 8x19 Filler. Тросы эластичны и имеют толстые внешние пряди. Они рекомендуются для пассажирских лифтов, с коэффициентом безопасности не менее 12. Минимальное сопротивление разрыву может составлять 140, 160 или 180 кг/мм2. Канаты должны быть смазаны. Во время эксплуатации они должны часто проверяться квалифицированным персоналом.