**Перфоратор Bosch GBH 2-24 D**

Нужно срочно повесить картину, кронштейн, просверлить несущую стену или металлическую балку? Перфоратор Bosch GBH 2-24D разработан для профессионалов, но может использоваться и в личном хозяйстве.

Легкий перфоратор обладает высокой мощностью и производительностью. Предусмотрены режимы работы для сверления, бурения и долбления. Переключаются они с помощью удобного тумблера на корпусе.

 Ударная сила в 2,7 Дж позволяет пробивать отверстия до 26 мм в диаметре на кирпиче, бетоне и даже природном камне. Дерево можно просверлить до 30 мм, а металлические поверхности – до 13 мм. При использовании коронки диаметр отверстия в бетоне и кирпиче может быть до 68 мм.

Bosch GBH 2-24D прост в использовании: в конструкции предусмотрена дополнительная ручка, функция быстрой смены оснастки с помощью патрона SDS-plus. Не меняется и скорость работы, потому что при левом и правом вращении сохраняется одинаковый крутящий момент. Частота вращения и ударная сила легко регулируются.

Для того, чтобы проще было вытащить сверло из материала, есть функция реверса.

Подвижный кабель закреплен на шарнире, что предохраняет его от заломов и разрывов, а вам обеспечивает подвижность в работе. Благодаря функции поворота долота работать можно под разными углами.

Специальная предохранительная муфта автоматически останавливает работу, если бур заклинило. Это помогает защитить и инструмент, и оператора.

Дополнительная ручка крепится при помощи металлической полоски, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции. При этом и основная, и дополнительная рукоятки покрыты мягким материалом, защищающим руки.

На дополнительной рукоятке устанавливается ограничитель длины, что очень удобно при сверлении нескольких одинаковых отверстий или на заданную глубину.

Длинный кабель и небольшой вес перфоратора облегчает работу мастеру.

**Технические характеристики:**

* Мощность: 790 Вт
* Сила удара, max: 2.7 Дж
* Длина кабеля: 4 м
* Тип хвостовика: sds-plus
* Частота вращения шпинделя, об/мин0-950
* Частота ударов, уд/мин0-4700
* Регулировка частоты вращения: есть
* Реверс: поворотом щеток
* Количество режимов: 3
* Вес, кг: 2,8
* Предохранительная муфта: да
* Страна изготовитель: Германия