**Пошаговые дорожки в ландшафтном дизайне**

Статья № 103

Адрес статьи:

Знаков: 4100

**Заголовок:**

Пошаговые дорожки в ландшафтном дизайне

**Описание:**

Пошаговые дорожки в ландшафтном дизайне. Преимущества использования пошаговой конструкции, подбор материалов для дорожки, особенности укладки.

**Ключевые слова:**

плиты мощения из гранита, плита мощения из габбро, габбро-диабаз, тротуарная плитка из габбро, бордюрный камень из гранита, брусчатка из габбро, плита из гранита

Утомившись ходить по грязи человек придумал тротуары - их укрыла **брусчатка из габбро** и гранита. Мода на обувь с каблуками (и технический прогресс) привели к замене покрытия на асфальтовое. Надышавшись запахом асфальта, человек заменил его на **плиты мощения из гранита**. Надоевшие в городах прямые линии тротуаров сменились плавными изгибами садовых дорожек в частных владениях, а желание почувствовать свое единство с природой привело к изобретению пошаговой конструкции дорожек.

Как выглядывающие из воды камни позволяют прыжками с одного на другой перебраться через реку, так и пошаговая дорожка, петляя между клумбами или пересекая сплошной газон, приведет вас к дому. Применение такого подхода к оформлению дорожек позволяет создавать оригинальный ландшафтный дизайн, в котором все элементы органично сочетаются друг с другом. Открытый грунт, цветы, трава и небольшие островки природного камня придают участку естественный вид характерный для дикой природы.

**Почему пошаговые дорожки**

Ставшие уже привычными парковые и садовые дорожки и тропинки, где **тротуарная плитка из габбро**, гранита или бетона образует правильные геометрические узоры, а **бордюрный камень из гранита** повторяет все их повороты и изгибы, не каждому доставляют эстетическое удовольствие. Их обустройство требует ощутимых затрат времени, денег и привлечения специалистов.

В то же время простота обустройства пошаговых дорожек, их невысокая стоимость, использование природных материалов все чаще привлекает внимание владельцев загородных участков. Состоящие из отдельных каменных блоков или плит они:

* хорошо вписываются практически в любой ландшафт;
* не всегда нуждаются в устройстве многослойного основания;
* допускают использование различных материалов;
* позволяют строить дорожки оригинальной формы и дизайна;
* обходятся существенно дешевле тротуара.

Несомненным достоинством пошаговых дорожек является возможность их обустройства не только на этапе формирования ландшафта участка, но и после его окончания. Это связано с отсутствием необходимости выемки грунта на всем протяжении дорожки и перемещения большого количества материалов по территории.

**Выбор материалов**

Подбирать материал для покрытия пошаговых дорожек следует с учетом выбранного стиля ландшафтного дизайна. Так объединенные между собой цветной или однотонной подсыпкой из гравия плиты песчаника уместны в средиземноморском стиле, грубый, необработанный, поросший мхом камень станет хорошим украшением английского стиля, а более современная и прочная **плита мощения из габбро** подойдет для стиля минимализм.

Отлично подходит для дорожек такого типа сланцевый плитняк, разнообразная цветовая гамма которого позволяет создавать колоритные композиции из плит произвольного размера и конфигурации.

**Гранитная плита** большой толщины и размеров может быть использована для пошаговой дорожки на участке с уклоном, где она будет служить одновременно ступенькой для подъема.

Твердые скальные породы (гранит, **габбро-диабаз**) также являются прекрасным декоративным материалом - их очень прочные осколки, плиты или бутовый камень различной формы часто используются дизайнерами для оформления пошаговых островков.

**Правила устройства дорожек**

Сам по себе процесс устройства пошаговых дорожек мало чем отличается от укладки тротуарной плитки, но в зависимости от того проходят они прямо по грунту или по зеленому газону имеются некоторые отличия. Последовательность укладки такова:

1. Разметка дорожки. Если предполагается заполнять пространство между плитами гравием или крошкой, то имеет смысл разметить траншею по всей длине дорожки. При установке отдельных плит можно просто разложить их в нужной последовательности, соблюдая расстояние между центрами 50-60 см.
2. Копка траншеи или лунок, в которые будет уложена **плита из гранита** или другого материала. Глубина в обоих случаях – не более 25-30 см.
3. Засыпка щебня, а затем песка с обязательной трамбовкой – этот слой предназначен для отвода воды.
4. Укладка и трамбовка плиток производится с использованием строительного уровня и тяжелой резиновой киянки. При укладке дорожки на газоне следует вдавить плиты до уровня дерна – тогда при покосе травы механизм газонокосилки не будет поврежден о выступающие края плит.
5. После укладки производят засыпку крошки (при необходимости) и легкую трамбовку. Если вокруг дорожки впоследствии будет разбит газон, промежутки между плитами заполняют грунтом, высевают семена трав и трамбуют.
6. В случае использования цементного раствора для укладки плит следует воздержаться от хождения по ним до его полного застывания.

Дорожки, выполненные с соблюдением технологии, будут служить долго и станут украшением участка независимо от того какая порода камня была использована для их создания.