**5 шагов по выбору напольного покрытия:**

**секреты уюта и комфорта**

Вы планируете долгожданный ремонт. Один из вопросов, который непременно встанет перед вами: а что же выбрать в качестве напольного покрытия?

Поскольку ремонт часто ассоциируется со «стихийным бедствием местного масштаба», то возникает желание сделать все быстро, красиво, практично и недорого.

Однако, неопытным в строительстве новичкам бывает сложно определиться с выбором, ведь в магазинах огромный выбор материалов на любой вкус и кошелек. Необходимо так же учесть, что современным отделочным материалам требуется специальный инструмент и технология укладки.

Кроме того, не перевелись еще охотники, которые пользуясь стабильно высоким спросом на отделочные материалы, пытаются продать товар низкого качества под видом «брендового». И вы рискуете потратить немалые деньги, получив взамен неудовлетворительный результат и в перспективе - новый ремонт.

Но основная причина уделить внимание выбору – это создание уюта и комфорта в вашем доме на долгие годы.

В статье вы узнаете, какие виды напольных покрытий предназначены для различных помещений, каковы их особенности, способы монтажа и ухода за ним.

На основе этого вы сможете самостоятельно легко и быстро выбрать вариант, удовлетворяющий потребностям своей семьи.

**Натуральные покрытия**

**Паркет**

Представляет собой штучный материал (дощечки) из обработанных сортов древесины различных пород. Несомненным лидером, конечно же, является дуб. Также хороша береза, особенно карельская с неповторимым природным рисунком текстуры. Кроме того, применяется ясень, клен, вишня, лиственница и другие породы. Натуральный паркетный пол создает чувство комфорта, делает любой интерьер изысканным и благородным, хорошо удерживает тепло.

При выборе покрытия необходимо учитывать свойства древесины: плотность в кг/м3 (чем больше, тем лучше), твердость Н/мм2 (сопротивление механическим воздействиям) и стабильность (от 1 до 5 баллов, характеризует подверженность материала деформациям при эксплуатации).

Особое внимание при выборе паркета следует обратить на репутацию производителя. Это даст определенную гарантию, что дерево прошло специальную технологическую сушку, что исключает в последующем коробление и высыхание материала. Кроме того, обратите внимание на качество "замков" паркетных дощечек: они должны быть в идеальном состоянии, без трещин, задиров и т.п.

Справиться с укладкой паркета без надлежащего опыта у вас, скорее всего, не получится. Для укладки паркета требуется подготовка пола: укладка листов фанеры с механическим креплением к бетону и последующей шлифовкой-выравниванием. При выборе специалиста обратите внимание на опыт работы (лучше выбирать по рекомендации), наличие специального электрического инструмента (после укладки паркет должен шлифоваться, а все мелкие щели между дощечками шпатлеваться, а затем окончательно шлифоваться).

Для сохранности дерева паркет обрабатывается специальными составами, предохраняющими дерево от влаги и износ: это различные мастики, масла, пропитки, лаки. Предпочтение отдается специальным маслам. В процессе эксплуатации паркет требует периодической обработки подобными составами. Не терпит повышенной влажности в помещении. Достаточно недешевое покрытие, длительный срок укладки (2-3 недели), однако результат окупит все ваши ожидания!

**Паркетная доска**

Паркетная доска (наборный паркет) состоит из трех склеенных между собой слоев: нижние это недорогие хвойные породы, а верхний непосредственно ценная порода.

Свойства наборного паркета такие же, как и при выборе паркета. Технология укладки аналогична укладке паркета. Нередко покрытие укладывают непосредственно на бетонное основание. Не рекомендуем использовать этот способ, так как бетон и дерево имеют разное температурное расширение. И получить при такой укладке «скрипучий» пол довольно большая вероятность. При наличии определенных навыков, качественной подготовке пола с укладкой можно справиться самостоятельно.

Материал несколько дешевле паркета, поэтому является бюджетным вариантом покрытия из натурального дерева.

**Плитка керамическая**

Богатым разнообразием цветов, фактур, дизайна обладает керамическая плитка. Применяется в помещениях различного назначения. Не боится влажности, сырости, воды. Специальные клеевые составы и заполнители швов (фуги) делают пол невосприимчивым даже к разлитой воде.

Производится из специальных сортов глины с последующим глазурованием и обжигом. Для подготовки пола достаточно обычной цементной стяжки, мелкие неровности выравниваются с помощью клеевого состава при укладке. Укладка плитки требует определенных навыков и мастерства, специального инструмента, поэтому для качественной укладки керамического пола лучше пригласить специалиста.

Срок службы керамической плитки длительный: в зависимости от класса плитки и нагрузки пола, может составлять от 15 и более лет.

На особом месте стоят керамогранитные плитки. Технология производства включает в состав верхнего слоя специальные материалы с повышенной абразивностью (для снижения скольжения) и увеличения изностойкости. Применяют такие плитки в помещениях с жестким режимом эксплуатации: прихожие, коридоры, крыльца, ступени, стоянки и. т.п.

**Искусственные покрытия**

**Линолеум**

Трудно найти более распространенное покрытие. Представляет собой рулонный материал из поливинилхлорида на вспененной основе. Ширина рулона составляет от 1,5 до 4 м для создания бесшовной укладки в помещениях стандартных площадей.

Дизайн и фактура линолеума позволяет создать имитацию натуральных материалов: паркета, дерева, камня, керамики, пробкового дерева и других. Это делает линолеум привлекательным, достаточно недорогим, доступным материалом практически для любого помещения, в том числе с повышенной влажностью.

Подготовка основы пола не требует особых усилий: качественная цементная стяжка вполне достаточна. Лучше может быть только само нивелирующаяся стяжка.

Особое место занимает линолеум на утепленной подложке (например, ватин, синтетический нетканый материал). Применяется такой линолеум в помещениях с "холодными" полами (бетонное основание). Помещение не должно быть влажным, в противном случае подложка из утеплителя может загнивать от появления плесени. Что может быть хуже грибка в помещении!

Для укладки линолеум должен отлежаться в расправленном состоянии несколько дней. Затем материал подрезается по размеру комнаты и устанавливаются плинтуса. Работа не требует особых навыков строителя, специального инструмента и может быть выполнена самостоятельно.

В жилых помещениях качественный линолеум служит достаточно долго: 15-20 лет (или пока не надоест!). К несомненным преимуществам можно отнести простоту уборки и отсутствие специальных приемов очистки.

**Ковролин**

Популярное напольное покрытие, сочетающее свойства линолеума и коврового покрытия. Богатство фактур и расцветок делает его применение повсеместным: это офисные, общественные и жилые помещения различного назначения, кроме влажных.

Материал обладает прекрасными звукоизолирующими характеристиками, легко укладывается (технология аналогична укладке линолеума). Единственное ограничение: не рекомендуется людям с аллергическими реакциями из-за повышенной склонностью к накоплению пыли.

Для ухода за покрытием потребуется специальная техника: как минимум мощный пылесос, а лучше его моющий собрат. Есть современные модели с обработкой паром, что является идеальным вариантом.

**Ламинат**

Безусловный лидер не только нашего обзора, но и многих потребителей. Разнообразие текстуры и расцветок ламинатных плит поражают воображение. Возможно подобрать пол под любые вкусы и запросы. Производителя меняют коллекции практически каждый год.

Материал представляет собой плиты слоеной конструкции из ДВП основы (прессованная древесноволокнистая плита) и ПВХ ламинированного покрытия повышенной износостойкости. Различают классы: 31, 32 и 33, соответственно для бытовых, коммерческих и помещений с повышенной проходимостью.

Ламинатные плиты по всем четырем граням имеют специальный замок, позволяющий очень быстро собрать напольное покрытие. Технология очень простая и доступная, может справиться даже начинающий отделочник. Обратите внимание на подготовку пола: допустимый перепад высоты на 2 метрах поверхности не должен превышать 2 мм! Этого можно добиться только применением самонивелирующейся стяжки. В противном случае, в процессе эксплуатации "гуляющий" пол будет выводить из строя замковые кромки и сокращать срок эксплуатации.

Так же при монтаже пола требуется соблюдать обязательное условие: расстояние от стены до напольного покрытия должно быть не менее 10 мм. Это необходимо для компенсации температурного расширения пола. В противном случае пол может "вспучить" и потребуется его перекладка.

Одним из минусов данного покрытия является повышенный шум при хождении. Для снижения такого эффекта, ламинат укладывают на подложку из вспененного ПВХ.

В процессе эксплуатации рекомендуется протирать пол специальным чистящим составом-полиролью.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется специальный кварцевый ламинат.

Итак, выбирая напольное покрытие, рекомендуем выполнить 5 шагов к успеху:

1. Четко обозначить для себя назначение помещения и какую нагрузку будет нести покрытие. Определить варианты подходящих покрытий.

2. Запланировать время, через которое хотите завершить ремонт, просчитать бюджет расходов с учетом оплаты привлеченных специалистов.

3. Узнать у продавца, какой уход необходим за выбранным типом покрытия для правильной эксплуатации.

4. Определиться с дизайном покрытия (помните, что в специализированных магазинах услуга дизайнера по составлению схемы раскладки плитки предоставляется бесплатно при покупке материала).

5. Осуществить правильный выбор и наслаждаться комфортом!