# Как заделать дыру в линолеуме

В процессе эксплуатации на поверхности линолеума появляются различные дефекты. Причиной повреждений могут быть механические воздействия. Разрыв напольного покрытия происходит при неаккуратном перемещении мебели. Внешнее покрытие может пострадать из-за упавшей на пол сигареты или угля из кальяна.

## Как устранить мелкие дыры, проколы и прожоги

##

Чтобы заделать небольшие повреждения, которые не превышают 1 кв см, можно воспользоваться полимерной мастикой или шпаклевкой. В магазинах продают готовые наборы, которые включают цветной пигмент, шпатель и растворитель.

Работу по восстановлению напольного покрытия можно разделить на несколько этапов:

1. Для начала необходимо очистить место повреждения от пыли и грязи. Обрабатываемые поверхности нужно обязательно обезжирить.
2. Добавьте в мастику пигмент, который подходит по цвету к линолеуму.
3. Теперь нанесите готовую массу с помощью узкого шпателя и заполните все пустоты. Чтобы снять излишки можно воспользоваться тряпкой, смоченной в растворителе.
4. После высыхания мастики необходимо отполировать поверхность с помощью плотной ткани.

У владельцев квартир возникают сложности при подборе цвета мастики, так как линолеум имеет неоднородный оттенок. После заделки повреждений мастика может выделяться на общем фоне.

Чтобы добиться полного совпадения потребуется обрезок старого линолеума. Соскребите с его внешней поверхности частицы материала и добавьте в мастику. Благодаря такому приему можно добиться максимального совпадения с оттенком напольного покрытия.

Для устранение мелких дефектов можно воспользоваться холодной сваркой. Жидкая консистенция связано с присутствием в ее составе растворителя. Средство подходит для заполнения узких щелей, которые имеют ширину не больше 2 мм.

## Как избавиться от крупных дефектов

##

Мастика не подходит для устранения больших дыр на напольном покрытии. Чтобы вернуть прежний вид напольного покрытия можно воспользоваться несколькими методами.

### Залатать дефект с помощью заплатки

Хозяин должен подобрать обрезок линолеума, который имеет такой же цвет и фактуру. Кусок покрытия необходимо совместить таким образом, чтобы добиться полного совпадения рисунка.

Чтобы восстановить напольное покрытие необходимо выполнить несколько операций:

1. Прикрепите обрезок линолеума к поврежденному участку с помощью скотча.
2. После этого приложите к напольному покрытию линейку и прорежьте насквозь оба слоя.
3. Снимите поврежденный слой напольного покрытия и отложите в сторону. Теперь совместите заплатку с вырезанным отверстием в линолеуме. При этом нужно добиться полного совпадения рисунка.
4. Возьмите мастику и нанесите тонкий слой на основание. Такой способ позволяет качественно закрепить края покрытия по всему периметру.
5. Положите заплатку на место и прижмите ее руками. После этого раскатайте заплатку валиком, так как нужно выпустить воздух.

Чтобы зафиксировать кусок линолеума возьмите клей «Холодная сварка». Вставьте наконечник в шов и аккуратно пройдитесь по всему периметру заплатки. Для предотвращения смещения и деформации необходимо положить на восстановленный участок кусок фанеры с грузом. Клей будет сохнуть примерно 2 дня.

### Как устранить дыры без заплаток

Этот способ применяют в тех случаях, когда кусок линолеума вырван не полностью. Чтобы заделать дыру необходимо сначала выпрямить оторванный лоскут. С этой целью придавите повреждённый участок тяжелым предметом и оставьте на сутки.

Теперь нужно прогладить материал горячим утюгом. Обязательно используйте влажную марлю, так как линолеум плавится при высокой температуре.

Очистите основание от загрязнений и с помощью пистолета нанесите клей «Жидкие гвозди» по всему периметру поврежденного участка. Оторванный лоскут уложите на место и раскатайте валиком.

Обработанный участок необходимо огородить от любых нагрузок. Клей «Жидкие гвозди» сохнет около суток.

### Заделка прорезей и швов

Владелец дома может без труда избавиться от пореза, так как дефект имеет ровные края. Чтобы вернуть прежний вид линолеума подготовьте следующий инвентарь:

* двусторонний скотч;
* валик;
* грунтовку.

Процесс устранения пореза можно разбить на следующие этапы:

1. Края полотна необходимо отвернуть в стороны и очистить от грязи.
2. Основание можно выровнять с помощью грунтовки.
3. В зазор поместите двухсторонний скотч и прикрепите его к основанию вдоль шва.
4. После этого прижмите края линолеума и уберите воздух с помощью валика.

При наличии зазора можно дополнительно обработать шов холодной сваркой (Homakoll

Noviweld).