Области применения профнастила С10

Для чего используют профнастил этой марки. Плюсы и минусы профнастила С10

Профнастил - это гафрированный металлический лист. Отличается от других профилей высотой волны. У каждого профнастила свой буквенный и цифровой тип обозначения.

Согласно ГОСТу типы делятся на стеновые(С), несуще-стеновые(НС) и несущие(Н).

Профнастил С10 относится к стеновым видам профиля. Изготавливается из оцинкованной стали с горячим цинковым покрытием или полимерным покрытием.

Профлист марки С10 используют многократно для разных целей:

- конструкции из каркаса;

- стеновые ограждения и небольшие сооружения;

- изготовление "сэндвич" панелей;

- декор стен при утеплении реконструируемых зданий;

- подшивные потолки;

- кровельная облицовка;

- торговые павильоны, постройки на короткий срок;

- щитовые конструкции для заборов;

Характеристика и состав.

Состоит такой профиль из тонколистового стального проката, далее его покрывают антикоррозийным цинком, затем идет хроматный слой, грунтовка, и напоследок покрывают защитно-декоративной лакокраской. Выдерживает негативные внешние воздействия за счет надежного защитного покрытия.

Характеристика (общая):

- ширина 1150 см;

- размер исходной заготовки бывает: 1000 мм, 1100 мм или 1250 мм;

- вес на 1 кв. м. равен 5 кг;

- длина 8 м;

- высота гофры в пределах 1 см;

- толщина варьируется от 0,4 до 0,7 мм, которая зависит от цинкового или полимерного слоя - чем больше, тем качественней и прочней материал;

Несомненные плюсы этого вида профиля - экономия, универсальность и долговечность.