ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКСЕРА С ОДИНОЧНЫМ ВАЛОМ PLUSMİX 2М3

Двойные спиралеобразные насадки гарантируют получение желаемой плотности замеса в кратчайшие сроки.

Приводится в движение 2\* 37-киловаттным редуктором YILMAZ, оснащенным специальным электрическим приводом ГАМАК –ВОЛТ.

Спиральные насадки позволяют полностью охватить всю внутреннюю часть миксера и добиться получения бетона желаемого качества. В составе имеется 2 группы лопастей смесителя: правый винт и левый винт, а также 2 зеркальных скребка. Покрытие изготовлено из 14-16 % марганцевого чугуна, а поддоны из чугуна Ni-Hard 4.

Выгружение производится легко и быстро.

Максимальный объём замеса 110 мм.

При отключении электричества, для мануального выгружения смешиваемого бетона из миксера, предназначена Гидравлическая крышка для выгрузки, а для её открытия вручную, на блоке имеется быстрая муфта и рычаг.

Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание, а также быстрые и простые в использовании вал и прокладки.

Прибор представлен системой цепного привода, прост в обслуживании и ремонте.

Подвергающиеся внутреннему износу платы покрытия легко заменимы.

Использование итальянской автоматической центральной системы смазки İLC позволяет избежать ошибок оператора. Благодаря скорректированной по времени системе смазки, которая обеспечивает своевременную подачу масла, подшипники всегда защищены от таких опасностей, как отсутствие масла в деталях, нагрев и обмотка.