**Облицовочные панели ПВХ**: **применение и виды материала.**

Панели ПВХ-это не только выгодная стоимость, но и универсальность в использовании. Если подойти к выбору материала правильно, то будет долго служить, и хорошо впишется в дизайн. Широкий выбор панелей ПВХ от «МастерПласт» дает возможность подобрать вариант, который подойдет именно вам.

**Преимущества отделочного материла**

* **Простота работы.** Облицовка с помощью ПВХ панелей не требует особых навыков. Для монтажа нужно только наличие ровной поверхности для крепления и жидкие гвозди.
* **Универсальность.** Облицовочные панели применяются не только для отделки потолков и стен, так же они отлично подходят для оформления откосов окон и дверей, отделки душевых кабин и т.д. Материалу можно придумать буквально любое приспособление.
* **Тепло-шумоизоляция.** Отделка ПВХ является дополнительным плотным слоем для стен и потолка, поэтому поможет не только сохранить тепло, но и снизить уровень шума.
* **Влагостойкость.** Благодаря отсутствию пор и ровной поверхности материал не пропускает влагу, предотвращает появление сырости и плесени.
* **Экологичность.** Панели «МастерПласт» имеют высокое качество, для изготовления используются компоненты, которые не несут вред для здоровья и окружающей среды.

**Виды материала**

Для удобства выбора ПВХ панели классифицируются по назначению и по габаритам.

Панели разделяются на 2 вида:

* *Потолочные*-более легкие и хрупкие.
* *Стенные*-более плотный и тяжелый материал.

По размерам делится на следующие категории:

* *Пластиковая вагонка***.** Ширина от 10 до 12,5 см; обычно длина составляет около 3-х метров. По виду является чем-то средним между деревом и поликарбонатом. Применяется как для внутренней, так и для внешней отделки.
* *ПВХ листовые панели так же могут быть большего размера***:** Ширина от 80 до 203см; длина обычно составляет 105-405 см. Чаще всего изготавливается из вспененного ПВХ, в некоторых случаях имеет термообработку.
* *Так же востребованными являются панели,* ширина которых составляет 25 см, а длина от 250 до 300 см. С внешней стороны панели окрашиваются краской или покрываются лаком, стыковой шов мало заметен.

**Особым видом** являются Сэндвич-панели. Они широко применяются в строительстве и имеют более сложную структуру. Этот материал так же есть в нашем ассортименте.

Для заказа обращайтесь по номеру (\*\*\*\*\*\*\*\*\*)