Регулируемая коробка

ECO-FIT

Данная инструкция предназначена для определения

порядка и последовательности выполнения операций

по монтажу регулируемой коробки ECO-FIT в дверном

проёме и установке полотна TM Eco-Doors.

**Reguliuojama stakta**

**Ši instrukcija skirta tvarkos ir sekos nustatymui montuojant reguliuojama stakta ECO-FIT į tarpdury ir įstatant duris TM ECO-Doors**

4

УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙНЫ

Установите в стоевую, зарезанную подпетли, кронштейны (бабочки) для монтажа петель и закрепите их на три шурупа каждый.

**Vyrio ( kronšteino) montavimas**

**Sumontuokite vyrių tvirtinimo laikiklius į vyriams skirtą atramą ir pritvirtinkite, naudojant po tris varžtus**

5

ОБРЕЖЬТЕ ИЗЛИШКИ

Обрежьте излишки уплотнителя.

**Nukirpkite perteklius**

**Nupjaukite sandariklio perteklius**

ИНТЕРВАЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРОБКИ

минимально

максимально

**STAKTOS REGULIAVIMO TARPINIS**

**minimaliai**

**maksimaliai**

1

выполните замеры

При необходимости произведите выравнивание дверного проема и выполните замеры высоты проёма и его ширины в нескольких уровнях.

**atlikti matavimus**

**Jei reikia, sulygiuokite durų angą ir išmatuokite angos aukštį ir plotį keliose lygiose**

7

УСТАНОВИТЕ ШУРУПЫ

Установите шурупы в отверстия

пластиковых стяжек, наживите их.

**Įmontuokite sraigtus**

**Įmontuokite sraigtus į plastikinių raiščių skylutes ir įsukite juos**

2

ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ

Вскройте упаковку дверной коробки и

разложите на ней все детали.

**Atidarykite pakuote**

**Atidarykite durų pakuote ir išdekite visas joje esančias detales**

8

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАТЯНИТЕ

винты

Выровняйте грани коробки и затяните

предварительно винты металлической

стяжки. Повторите эти действия на

наличнике.

**Iš anksto užfiksuokite varžtus**

**Išlyginkite staktos šonus ir priveržkite varžtus. Pakartokite tuos veiksmus ant durų apvado**

3

ОСМОТРИТЕ ДЕТАЛИ

Осмотрите детали, проверьте

соответствие размера поперечины

ширине проёма.

**Apžiūrėkite detales**

**Apžiūrėkite detalias, patikrinkite ar angos plotis tinkamas**

9

ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАТЯНИТЕ

ШУРУПЫ

Окончательно затяните шурупы

пластмассовых стяжек и проверьте,

не сместились ли грани деталей. Если

необходимо, поправьте и затяните

окончательно винты металлических

стяжек. Все то же необходимо сделать

с наличником.

**Galutinai užsukite sraigtus ir patikrinkite ar detales tinkamojoje vietoje. Jei būtina, pataisykite ir vėl užsukite sraigtus. Ta pati reikia padaryti ir su apvadu**

11

ПРОВЕРЬТЕ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ

Проверьте уровнем вертикальность

установки коробки. При необходимости

поправьте.

**Patikrinkite vertikalumą**

**Patikrinkite vertikalumą naudojant gulsčiuką. Jai reikia, pataisykite**

17

НАВЕСЬТЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Навесьте дверное полотно,

отрегулируйте его положение и

затяните петли окончательно.

**Užkabinkite duris**

**Užkabinkite duris, pareguliuokite jų padėti ir užfiksuokite lanksta galutinai**

12

УСТАНОВИТЕ РАСПОРНУЮ

РАМКУ

Установите в коробку распорную рамку

и окончательно зафиксируйте коробку

*в проёме деревянными клиньями.*

**Įmontuokite karkaso rėmą**

**Įmontuokite karkaso rėmą į stakta ir galutinai užfiksuokite durų angoje**

18

ВСТАВЬТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ЗАГЛУШКИ

Установите декоративные заглушки в

отверстия для регулировки петли.

**Įstatykite dekoratyvines baldų kepurėles**

**Įstatykite dekoratyvines baldų kepurėles į skilutes lankste**

13

ЗАКРЕПИТЕ МОНТАЖНОЙ

ПЕНОЙ

Закрепите коробку в проёме

монтажной пеной. После

окончательного её высыхания

обрежьте излишки.

**Sutvirtinkite naudojant montavimo putas**

**Užfiksuokite stakta naudojant montavimo putas. Kai putos išdžius, apjaukite perteklius**

14

НАНЕСИТЕ КЛЕЙ

Нанесите клей типа "жидкие гвозди" в

паз наличника.

**Užtepkite klijus**

**Užtepkite klijus į specialu įdubimą apvade**

15

УСТАНОВИТЕ НАЛИЧНИК В ПАЗ

Установите собранный комплект

наличника в паз и добейтесь плотного

прилегания наличника к стене.

**Pritvirtinkite apvadą**

**Pritvirtinkite surinkta apvado komplektą prie sienos, taip kad jis butu smarkiai prispaustas**

ВНИМАНИЕ:

1. В случае монтажа коробки в

помещении, где будет

производиться влажная уборка,

торцы коробки перед установкой

следует покрыть слоем

силиконового герметика.

2. В случае установки коробки в

помещении ванных комнат и

санузлов, следует герметизировать

силиконовым герметиком места

прилегания деталей коробки к полу

и стенам.

**Dėmesio**

**1, Jai stakta montuojate drėgnoje patalpoje, prieš montavimas staktos kraštus būtina padengti silikoninio sandariklio sluoksniu**

**2, Jai stakta montuojate vonioje arba tualete, reikia silikoniniu sandarikliu užsandarinti vietas, kur staktos dalys ribojasi su grindimis ir sienomis.**