1.

Этот профиль сконструирован по новым технологиям, весь его корпус изготовлен из алюминия. Классический дизайн, долговечная и нержавеющая конструкция из нержавеющей стали – основные преимущества данного продукта. Он устанавливается по периметру рамы, скрывает зазоры между коробкой двери и проемом. Этот профиль непременно улучшит герметизацию двери, также повысит привлекательность ее внешнего вида.

2.

Ввиду нового, прогрессивного вида конструкции стойки, ее диапазон регулировки ловителя теперь повысился от 800 до 1050 мм. Именно эти характеристики теперь предоставляют возможность установить его на местностях, где может быть перепад в высотах участка.

Также из-за использования новых технологий в сборке ловителя для стрел, в конструирование стационарной опорной стойки были внесены изменения. Теперь куда проще производить манипуляции с ним, а также стал намного упрощен монтаж фотоэлементов DoorHan.

Эти ловители уже доступны в продаже и к заказам на нашем сайте.