Краска покрывная TIKKURILA ЛУЯ 9л П/мат

TIKKURILA ЛУЯ–Акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность от биопоражений.

Краска наносится ровным слоем, образуя полу–матовый, износостойкий слой.

Подходит для нанесения на новые и уже окрашенные поверхности: бетон, кирпич, гипс, а также поверхности из древесины внутри помещений.

Она устойчива к влаге и частому мытью. Прекрасно подходит для использования в помещениях, от которых требуется стойкость к повышенной влажности и частому мытью. Например, ванные комнаты, кухни или бассейны.

Может быть использована в местах с высокой эксплуатационной нагрузкой: учебные заведения, места общепита, лестничные площадки, офисы и отели или вокзалы.

Краска выдерживает воздействие дезинфицирующих и синтетических моющих средств. Поэтому может быть использована для окраски больничных палат или лечебных учреждений.

Может быть использована для окраски радиаторов отопления или помещений с отопительными коммуникациями.

Одобрена для использования в помещениях для пищевой промышленности. Ещё один плюс–её можно наносить на поверхности, которые были окрашенных алкидной краской.