Штукатурные работы.

Перед оштукатуриванием стен следует продумать все детали и очередность работ.

Для начала выполняют выравнивание и зачистку поверхности, заделывание стыков. И только после этого приступают к выбору вида раствора штукатурки.

Виды раствора для штукатурки:

1. Обычная штукатурка. Защищает от воздействия окружающей среды. Защищает и укрепляет стену. Еще используют такую штукатурку для выравнивания очень кривых стен.

2. Специальная штукатурка. Используется для звуковой и тепло изоляции помещения.

3. Декоративная штукатурка. Придает красивый вид поверхностям.

Также перед штукатуркой следует учесть влажность помещения и его отапливаем ость. Желательно при покупке раствора или его компонентов проконсультироваться у специалиста.

При штукатурке кирпичной стены используют цементный раствор, а при желании, по цементно-песчаному раствору используют и другие виды штукатурки.

При оштукатуривании гладких поверхностей (облицовочный кирпич) используют арматуру, специальную сеточку. Но сначала стоит грунтовать стену.

Бетонные стены штукатурят раствором с добавочными элементами такими как гипс и кварц. Они нужны для лучшего сцепления раствора и бетона.

Штукатурный раствор или покупают готовый, или изготавливают сами. В первом случае покупают готовую смесь и выполняют все инструкции для её нанесения. Такие растворы могут быть: клей, шпаклевка. Во втором случае используется цемент и песок разными частями. На одну меру цемента используют три или четыре меры песка. Песок перед этим просеивают. Также добавляют в такой раствор известь, которое защитит в дальнейшем стену от грибков, а с раствором при нанесении будет легче работать.

Наноситься штукатурка в три слоя. С небольшими промежутками для полного подсыхания предыдущего слоя.

На первом этапе используется обрызг — сметано подобный раствор. Наноситься, в первую очередь, на углубления в стене, для выравнивания плоскости поверхности, для заделывания пустот в стене, для лучшего сцепления следующего слоя с плоскостью стены.

Второй этап подразумевает использования густого тестообразного раствора. Наноситься после полного высыхания первого и называется грунт. Этот слой после набрасывания на стену выравниваться правилом.

На третьем этапе наноситься тонкий слой раствора — накрывка. Наноситься на смоченный водой и выровненный второй слой. Выравниваются неровные места полотёром и, на мокрой стене, выполняется затирка.