Рефрижератор с гидробортом – преимущества и особенности
Рефрижератор – это грузовой фургон с установленной в него холодильной установкой. Он применяется для перевозки продукции, требующей определенного температурного режима. Рефрижератор незаменим для транспортировки продуктов питания, фармацевтических препаратов, косметики, свежих цветов, саженцев, химических веществ.
Для повышения эксплуатационных качеств фургона на заднем свесе рамы устанавливают гидроборт. Это подъемная конструкция, которая облегчает работу грузчика. Использование рефрижератора с гидробортом позволяет безопасно перевозить скоропортящуюся продукцию даже на дальние расстояния, а также оперативно и легко выполнять погрузку и разгрузку товаров.
Типы фургонов для рефрижератора
Наиболее правильным выбором для установки рефрижераторов являются изотермические фургоны, произведенные из сэндвич-панелей. Но для экономии средств могут также использоваться сравнительно недорогие промтоварные кузова, обшитые пенопластом и оцинкованной сталью. Чтобы понять, в чем разница между двумя этими термофургонами, следует подробно рассмотреть их устройство.
Промтоварный фургон
Каркасные «термобудки», изготовленные из черного металла и пенопласта, имеют целый ряд недостатков. Они собраны из металлических труб, которые образуют температурные мосты, позволяющие холоду быстро выходить из внутреннего пространства. В результате снижается эффективность работы холодильного оборудования. А при необходимости поддержания нужной температуры эксплуатация такого типа фургона становится очень затратной.
Внутри кузова образуется конденсат, который попадает в щели и способствует появлению ржавчины. Из-за этого конструкция требует постоянного ремонта. Дверной проем и фурнитура изготовлены из сплава железа, на котором коррозия проступает еще до ввода фургона в эксплуатацию.
Если машина остановится, или непрерывная работа холодильной установки приведет к поломке, груз при транспортировке непременно испортится. В результате такой фургон очень дорого обойдется его владельцу.
Изотермический фургон
Изотермический кузов рефрижератора с гидробортом изготавливают из пластиковых сэндвич-панелей. Для теплоизоляции применяют пенополиуретан, экологически безопасный и стойкий к возникновению плесени материал. Все стыки изолируют герметиком, дверные створки прокладывают уплотнителем. 
Для обвязки кузова снаружи и внутри используют алюминиевые уголки, которые не подвержены коррозии. Дверные проемы и фурнитуру производят из нержавеющей стали. Крепление груза осуществляется с помощью такелажных реек, установленных по бортам.
Большое значение имеет и устройство пола, ведь через него тоже осуществляется теплопередача. Поэтому пол изотермических кузовов также изготавливают из сэндвич-панелей, а сверху укладывают фанерные листы. Затем его заливают полимерным противоскользящим составом или покрывают рифленым алюминиевым листом. 
Еще одна разновидность изотермических кузовов – фургоны-мороженицы, которые оснащены электрической охладительной системой. Они оборудованы стенками толщиной 100 – 120 мм, 6 – 12 дверьми, внутренними перегородками, которые предотвращают перемещение груза. Такие фургоны применяются для развозки по городу мороженого, пельменей и других замороженных продуктов. 
Типы холодильных установок
В зависимости от выполняемых функций холодильные агрегаты для рефрижераторов с гидробортом имеют два исполнения: 
· режим «холод» – работает только на охлаждение, позволяет понизить температуру внутри кузова и поддерживать ее на необходимом постоянном уровне при внешней температуре до +30 °С;
· режим «холод» + «тепло» – работает как на охлаждение, так и на обогрев, что дает возможность перевозить «теплолюбивые» товары зимой. В комплексе система позволяет поддерживать температуру от -20 до +20 °С.
При выборе холодильной установки нужно ориентироваться на необходимый для перевозимого груза температурный режим. Также необходимо учитывать грузоподъемность машины и расстояние транспортировки.
Существует несколько производителей холодильных установок. Но самые востребованные на рынке следующие:
· Thermo King. Мировой лидер в сфере производства холодильных установок для транспорта. Американская компания выпускает несколько серий максимально экономичных в плане сервиса и технического обслуживания рефрижераторов с эффективными дизельными двигателями и сниженным энергопотреблением.
· H-Thermo. Ведущий производитель холодильных установок из Южной Кореи. Производит несколько линеек рефрижераторов с высокой холодопроизводительностью, коротким временем выхода на заданный температурный режим и продуманной системой циркуляции воздуха, обеспечивающей равномерное охлаждение во всех зонах фургона.
· Rime. Российский производитель холодильного оборудования для малолитражного и среднего автотранспорта. Предлагает компактные сертифицированные моноблочные установки по доступной стоимости. Конструкция моноблока позволяет значительно упростить монтаж и дальнейшее обслуживание. 
Типы гидробортов для фургонов с рефрижераторами 
Автомобильные гидроборты облегчают погрузку и разгрузку грузов. Каждая модель устройства имеет свои особенности, которые зависят от цели и способов эксплуатации. При выборе гидроборта для рефрижератора следует учитывать грузоподъемность, материал изготовления и совместимость конструкции с конкретным типом фургона.
Грузоподъемность гидроборта может составлять от 300 кг до 16 тонн, ее подбирают в зависимости от предполагаемой массы груза.
Платформа подъемного борта может быть алюминиевой или стальной. Для повышения антикоррозийной стойкости элементы и конструкции стального гидроборта предварительно проходят гидроабразивную обработку и покрываются полиуретановой эмалью. 
В зависимости от конструкции существует несколько видов гидробортов:
· Консольные – крепятся на раме транспортного средства, подъем осуществляется посредством рычагов. Платформа может наклоняться, создавая трап, по которому в фургон может заезжать колесная техника. 
· Слайдеры – устанавливаются под шасси автомобиля и при необходимости выдвигаются. 
· Колонные – вертикальная крепежная система, которая подходит для интенсивной эксплуатации. 
Перед приобретением гидравлического подъемника нужно убедиться, что выбранная модель соответствует по размерам и форме параметрам автомобиля. Для этого можно использовать программы, разработанные производителем.
Основные производители гидробортов для рефрижераторов:
· Bär Cargolift. Крупнейший немецкий изготовитель качественных и надежных грузоподъемных бортов. Поставляет платформы для разных сфер применения и типов транспортных средств, грузоподъемностью 500 – 3000 кг.
· Dhollandia. Бельгийская компания, одна из ведущих производителей подъемников в Европе. Предлагает широкую линейку гидробортов, включая модели специального назначения, грузоподъемностью от 300 до 16000 кг. 
· Palfinger. Ведущий немецкий производитель грузоподъемного оборудования. Предлагает гидроборты в стандартном и складном исполнении грузоподъемностью 500 – 5000 кг для грузовых автомобилей и прицепов. Есть специально разработанное управление с минимумом электроники.
· Zepro. Шведское оборудование, способное безотказно работать даже в самых суровых климатических условиях. В ассортименте представлены гидроборты с 2 – 4 гидроцилиндрами, грузоподъемностью 450 – 9000 кг, для любого типа транспортных средств.	
· Dautel. Немецкий производитель подъемных платформ для грузовых автомобилей. Предлагает консольные, выдвижные и подворачиваемые гидроборты грузоподъемностью 500 – 3000 кг для грузовых автомобилей, прицепов и автофургонов. 
Управление работой рефрижератором с гидробортом
Поддержание заданных параметров холодильного агрегата осуществляется в автоматическом режиме. Управлять оборудованием можно из кабины водителя с помощью специального пульта.
Посредством пульта управления можно выполнять все основные операции по включению/выключению холодильного агрегата и созданию оптимальной температуры в холодильной камере:
· автоматический запуск установки и ее отключение;
· регулировка температурного режима, выставление заданного значения температуры;
· включение функции оттаивания;
· получение сообщений об отклонениях в работе оборудования;
· программирование устройства для адаптации установки под определенные требования.
Гидроборт рефрижератора тоже комплектуется пультами управления: стационарным, переносным и ножным. 
· Стационарный пульт управления устанавливается на автомобиль возле самого гидроборта и комплектуется влагозащищенным корпусом. Механизм оснащен кнопками или рычагами, с помощью которых передается сигнал узлам гидроборта и обеспечивается определенное положение платформы. 
· Переносной пульт подключается к основной системе управления спиральным кабелем и может фиксироваться в любом месте на поверхности фургона за счет встроенного магнита. Ручной блок обычно оборудован тремя кнопками для каждого отдельного действия системы: подъем, спуск, наклон.
· Для управления гидробортом непосредственно во время погрузки/разгрузки, на платформе установлены ножные кнопки, обеспечивающие движение борта вверх или вниз. Кнопки ножного модуля покрыты специальными накладками, которые предотвращают быстрый износ.
Приобретая рефрижератор с гидробортом, вы получаете комплексное решение своих транспортных задач. А правильный выбор его составляющих обеспечивает эффективность и экономичность фургона на протяжении всего срока службы.
