Установка и настройка

**Руководство по установке и настройке**

Перед использованием принтера необходимо:

1. Убедиться, что принтер подключен правильно и работает.
2. Установить драйверы и утилиты.
3. Настроить программное обеспечение (ПО).

**Кабельное подключение**

К принтеру можно подключиться по сети. Для этого подключите принтер как дополнительный факс к активной и обслуживаемой телефонной линии. Кабели связи не идут в комплекте и приобретаются отдельно.

Для кабельного подключения принтера необходимо:

1. Провести кабель питания к принтеру и подключить к электрической розетке.
2. Подключить один конец Ethernet-кабеля категории 5 или выше к порту Ethernet с обратной стороны принтера. Подключить другой конец кабеля к сетевому порту.
3. Если опция факса установлена - подключиться к активной телефонной линии с помощью стандартного кабеля RJ11.

**Включение принтера**

Принтер оснащен двумя выключателями: главный выключатель расположен за передней крышкой, второй выключатель находится на нижнем центральном лотке.

**Включение основного питания**

Основное питание принтера регулируется главным выключателем. Для нормальной работы принтера основное питание необходимо оставлять включенным и отключать только для подключения кабеля или очистки принтера.

**Меры предосторожности:**

* Во избежание повреждения жесткого диска или неисправности принтера сначала включите основное питание, используя главный выключатель.
* Не выключайте основное питание сразу после запуска. Это может привести к повреждению жесткого диска или неисправности принтера.
1. Откройте переднюю крышку.
2. Переведите главный выключатель в положение ВКЛ.
3. Закройте переднюю крышку.
4. Нажмите выключатель на нижнем центральном лотке, чтобы включить принтер.

Перед использованием принтеру необходимо примерно 35 секунд, чтобы нагреться.

**Примечание**: при подключении дополнительного офисного финишера LX выключатель расположен за прозрачной пластиковой дверцей на транспортной крышке финишера/на центральном лотке.

**Выключение принтера:**

Переведите выключатель на нижнем центральном лотке в положение ВЫКЛ., чтобы выключить принтер. Перед полным выключением принтера производятся внутренние системные операции.

**Примечание:**

* Подождите 5 секунд после завершения последнего задания, прежде чем выключить принтер.
* При подключении дополнительного офисного финишера LX выключатель питания расположен за прозрачной пластиковой дверцей в транспортной крышке финишера / центральном лотке.

**Выключение основного питания**

Основное питание принтера регулируется главным выключателем. Для нормальной работы принтера основное питание необходимо оставлять включенным и отключать только для подключения кабеля или очистки принтера.

**Меры предосторожности:**

* Не отключайте основное питание во время обработки задания или пока горит кнопка энергосбережения. Это может привести к повреждению жесткого диска или неисправности принтера.
* Отключите основное питание, прежде чем отсоединить шнур питания. Преждевременное отсоединение шнура питания может привести к повреждению жесткого диска или неисправности принтера.
* Не выключайте основное питание сразу после запуска. Это может привести к повреждению жесткого диска или неисправности принтера.
* Не отключайте основное питание сразу после запуска. Это может привести к повреждению жесткого диска или неисправности принтера. Когда сенсорный экран погаснет, подождите 10 секунд, прежде чем отключить основное питание.
1. Убедитесь, что выключатель на нижнем центральном лотке находится в положении ВЫКЛ.
2. Откройте переднюю крышку.
3. Переведите главный выключатель в положение ВЫКЛ.
4. Закройте переднюю крышку.

**Присвоение сетевого адреса**

Если сеть работает на DHCP-сервере, принтеру автоматически присваивается свой сетевой адрес. Для получения стационарного IP-адреса настройте параметры DNS сервера или TCP/IP парамертры, см. Руководство системного администратора на www.xerox.com/office/WC7120docs.