**Укладка керамогранита на пол своими руками**

В современном интерьере, материал, который лучше всего подходит для напольного покрытия, является керамогранит. Это надежный и прочный материал, который, при правильной укладке, прослужит долгие годы. Основные принципы работы с керамогранитом такие же, как и с обычной керамической плиточкой, но есть некоторые особенности, о которых важно знать. Об этом мы и поговорим в этой статье.

**Материалы и инструменты**

В первую очередь понадобятся:

* Болгарка
* Уровень
* Крестики
* Емкость для раствора
* Шпателя, с ровным и зубчатым краем, а также резиновый шпатель
* Дрель, с насадкой для замешивания раствора
* Клей
* Киянка

Если с инструментами все понятно, то насчет клея еще нужно подумать. При выборе клея следует учитывать поверхность, на которую будет укладываться керамогранит, будь то просто бетонный пол или деревянная поверхность, может быть даже он, будет укладываться на улице. В зависимости от условий, важно выбирать подходящий к ним клей.

**Подготовка поверхности**

При подготовке следует учитывать, что так же как и обычная плитка, керамогранит укладывается на предварительно идеально выровненную поверхность. Для этого можно использовать бетонную стяжку, которую потом следует обработать грунтовкой и антисептиками. Также не стоит забывать, что по технологии, время застывания бетона 28 суток, керамогранит следует укладывать, только после полного застывания бетона. Также, непосредственно перед работой, нужно еще раз промести поверхность и позаботиться о том, чтобы на ней не было всяких неровностей, уменьшающих, в будущем, сцепление плитки с полом.

**Укладка**

Процесс укладки керамогранитной плитки проходит аналогично монтажу кафеля. Сначала, при помощи дрели следует замешать клеевой раствор, в соответствии с требованиями указанными на упаковке. Лучше всего, клей наносить на небольшую поверхность (площадь двух – трех плиток), широким шпателем. После этого, провести шпателем с зубьями, делая борозды (борозды должны быть параллельны одной из сторон плиты).

Кладем плитку и простукиваем по ней киянкой. Следующую плитку следует поставить возле лежащей на ребро, и только потом уложить, так получиться соблюдать расстояние между ними, в толщину плитки. Чтобы после кладки не было смещения, нужно зазоры фиксировать крестиками. Для контроля горизонтальности получаемой поверхности, лучше всего, использовать уровень.

В большинстве случаев, в процессе укладки, требуется обрезать плитку. Для этого, лучше использовать болгарку с кругом имеющим алмазное напыление. Резать нужно всегда с лицевой стороны, дабы избежать сколов и трещин.

Обычный клей застывает около четырех суток, в это время, лучше воздержаться от ходьбы по такому полу. После застывания клея, стыки между керамогранитной плиткой, следует замазать специальной затиркой подобранной по цвету. Это делается при помощи резинового шпателя и влажной губки.

Таким образом, видно, что при наличии не большой строительной квалификации, можно уложить керамогранитную плитку своими руками.