1. **Клей для мрамора и мозаичной плитки Максипликс АС17 W 25 кг**

<https://www.kgsnab.ru/catalog/kley-dlya-mramora-i-mozaichnoy-plitki-maksipliks-as17-w-25-kg/>

**Клей Максипликс АС17 W** предназначен для облицовочных работ, подходит для использования как на стенах, так и на полу, в т.ч. и полы с подогревом.

**Клей Максипликс AC17 W** изготовлен на основе высококачественного цемента, что обеспечивает прочность и надежную фиксацию.

*Применение:*

Отлично подойдет для отделки мраморной плиткой, прозрачным либо цветным стеклом, мозаикой любых цветов, гранитной плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Область применения достаточно широкая: искусственные водоемы, домашние камины, балконы, цоколи и др.

Подойдет для отделки как изнутри, так и снаружи.

Наиболее подходящими основаниями являются: классические (бетон, штукатурка, кирпич), пенобетон, газобетон и др.

При замешивании раствора соблюдать правильные пропорции воды, чтобы обеспечить максимально надежную фиксацию. Расход воды – примерно 0.21 л на 1 кг клевой смеси.

Наносить раствор на основание слоем от 1 до 6 мм.

*Преимущества:*

1. Белый цвет обеспечивает сохранение цвета облицовочных материалов и сочетается с материалами любых оттенков.
2. Отличная фиксация и высокая прочность клеевой смеси.
3. Хорошие эластические свойства клея гарантируют удобство в работе.
4. Морозо- и влагостойкость смеси.

*Особенности и характеристики:*

1. Тип товара – клей
2. Производитель – Основит.
3. Серия – Максипликс.
4. Цвет – белый.
5. Основа – цементная.
6. Вес – 25 кг.
7. Тип применения – для внутреннего и наружного.
8. Материалы – мрамор, мозаика, стекло, камень, гранит.
9. Особые свойства – морозо- и влагостойкость.
10. Жизнеспособность готового раствора – 240 мин.
11. Затирка швов – не ранее 24 часов.
12. Температура применения - +5 – +30°С.
13. Адгезия – 1.5 Мпа.
14. Время корректировки – 20 минут.
15. Срок и условия хранения – 12 мес, в закрытой упаковке, в сухом месте.

**https://text.ru/antiplagiat/61f68c366b00d**

1. **Клей для плитки Knauf Флекс 25 кг**

<https://www.kgsnab.ru/catalog/kley-plitochnyy-i-prirodnogo-kamnya-knauf-fleks-25-kg/>

**Клей Knauf Флекс** представляет собой универсальную клеевую смесь, изготовленную на цементной основе. Обладает отличными эластическими свойствами и оптимальной адгезией.

Производство клея осуществляется в соответствии с ГОСТ.

**Клей Knauf Флекс** изготовлен и предназначен для облицовочных работ.

*Применение:*

Подходит для отделки здания снаружи и внутри.

Рекомендуется использовать плитку из керамики и клинкера, искусственные и натуральные камни.

Область облицовки: стены, пол, включая систему «теплый пол».

Отлично используется на бассейнах.

Основания для работы обязательно должны быть ровными, предварительно очищены от любого рода загрязнений. Подойдут недеформирующиеся основания из штукатурки, бетона и цементных стяжек, гипсовые основания, цементные плиты.

Рекомендуется использовать основания с выдерживающие чрезмерные нагрузками и хорошей проходимостью. Наиболее часто используется для облицовки крытых бассейнов, покрытия старой плитки

*Преимущества:*

1. Высокая эластичность.
2. Оптимальная прочность.
3. Материал выдерживает физические и термические нагрузки.
4. Обладает влаго- и морозостойкостью.
5. Высокая фиксирующая способность.

*Особенности и характеристики:*

1. Тип товара – клей.
2. Производитель – Knauf.
3. Цвет – серый.
4. Вес – 25 кг.
5. Класс – С2, S1.
6. Основа смеси – цемент.
7. Тип применения – наружное и внутреннее.
8. Особые свойства – усиленная фиксация, повышенная эластичность, влаго- и морозостойкость.
9. Жизнеспособность готовой клеевой смеси – 180 мин.
10. Затирка швов – не ранее 24 часов от нанесения.
11. Адгезия – 1.5 Мпа.
12. Допустимое время корректировки – 10 мин.
13. Температура оптимальной работы – +5 – +25°С.
14. Срок и условия хранения – 12 мес, в сухом месте и в закрытой упаковке.

https://text.ru/antiplagiat/61f696df4285c

1. **Клей для плитки LUIX "Русеан" для внутренних работ 25 кг**

<https://www.kgsnab.ru/catalog/kley-dlya-plitki-luix-rusean-dlya-vnutrennikh-rabot-25-kg/>

**Клей LUIX «Русеан»** - клеевая масса, готовится на основе качественного цемента, с добавлением песка, особых минеральных и полимерных добавок.

**Раствор клея LUIX «Русеан»** готовится собственноручно, с соблюдением оптимальных количеств воды. Расход воды на 1 кг клеевого раствора – 0.19-0.24 л.

Перед работой основание рекомендуется тщательно очистить от любых загрязнений и хорошо высушить.

Благодаря добавкам клей LUIX «Русеан» имеет высокую эластичность, обладает хорошей влаго- и морозостойкостью, что обеспечивает широкий диапазон применения материала. Это могут быть как хорошо отапливаемые помещения, так и наружные фасады в холодных местах, с низкими температурами.

*Применение:*

Клей предназначен для облицовки как стен и полов помещений, наружных фасадов здания.

Применяется на основаниях из кирпича, бетона, гипсокартона, пенобетона, штукатурка.

Допускается использование в помещениях с довольно высокой влажностью и пониженной температурой.

Применяется для работы с любого вида плиткой, газосиликатами, гипсокартоном.

*Преимущества:*

1. Доступность материала.
2. Клей устойчив к сползанию.
3. Сохраняет очень ровное покрытие после высыхания раствора.
4. Подходит для любых видов работ.
5. Обладает морозо- и влагостойкостью.

*Особенности и характеристики:*

1. Тип товара – клей.
2. Производитель – Русеан.
3. Цвет – серый.
4. Вес – 25 кг.
5. Основа смеси – цементная.
6. Тип применения – наружное и внутреннее.
7. Жизнеспособность готового раствора – 120 мин.
8. Температура использования – +5 – 30°С.
9. Корректировка плит – до 10 минут.
10. Максимальный допустимый размер плитки – 60х60.
11. Особые свойства – влаго – и морозостойкость, универсальность.
12. Срок и условия хранения – 6 мес, в закрытой упаковке и в сухом месте.

https://text.ru/antiplagiat/61f7b526e736a

1. **Клей для плитки Русеан Superfix 25 кг**

<https://www.kgsnab.ru/catalog/rusean-super-fiks-kley-dlya-plitki-25kg/>

**Клей Русеан Superflix** – клеевая смесь на основе особого серого цемента высокого качества.

При изготовлении клея в состав добавляются пластификаторы и особые химические добавки, которые повышают его эластичность и легкость в эксплуатации.

**Клей Русеан Superflix** отлично подходит для работы со многими облицовочными материалами (плитка, камень, гранит и др.).

Допустимо применять для любых работ (наружные, внутренние).

Используют для облицовки стен и полов, включая систему полов с подогревом.

*Применение:*

Наиболее подходящими основаниями для нанесения данного клея являются плотные недеформирцющиеся основания, такие как: бетон, цемент, кирпич, штукатурка гипсовые основания.

Смесь наносят с целью укладки плитки из керамики и гранита, любого камня, гранита, керамогранита.

Прежде чем начинать облицовочные работы, рекомендуется как следует очистить основание от пыли, краски, грязи и иных загрязнений и тщательно высушить. Затем основание нужно покрыть грунтом. Только после этого можно начинать облицовку.

Раствор клея замешивается с соблюдением оптимальных пропорций воды и сухой смеси – на 1 кг смеси приходиться 200 мл воды.

После приготовления дать настоятся раствору примерно 10 минут, затем приступать к нанесению.

*Преимущества:*

1. Высокая адгезия.
2. Доступная цена.
3. Очень удобен в работе.
4. Низкий расход.

*Особенности и характеристики:*

1. Тип товара – клей.
2. Производитель – Русеан.
3. Цвет – серый.
4. Вес – 25 кг.
5. Основа – цементная.
6. Тип работ – внутренние и наружные.
7. Жизнеспособность готовой смеси – 180 мин.
8. Затирка швов – не ранее 24 часов от нанесения.
9. Полное высыхание – 48 часов.
10. Температура работ – +5 – +30°С.
11. Адгезия – 0.7 – 1 Мпа.
12. Срок и условия хранения – 6 мес, в закрытой упаковке и сухом, хорошо вентилируемом месте.

<https://text.ru/antiplagiat/61f7c49623ea5>

1. **Клей для плитки, керамогранита и камня Ceresit CM 16 эластичный серый 25 кг**

<https://www.kgsnab.ru/catalog/elastichnyy-kley-ceresit-sm-16-25kg/>

**Клей Ceresit CM16** изготавливается на основе цемента, при помощи химических добавок достигается высокая эластичность, надежная фиксация и удобство.

**Клей Ceresit CM16** предназначается для работы с любого вида плиткой как снаружи помещения при низкой температуре, так и внутри, включая облицовку системы «теплый пол».

*Применение:*

Смесь изготовлена главным образом для облицовки поверхностей минеральной плиткой из керамогранита, клинкера, керамики, природного и искусственного камня.

Подойдет для использования на стенах, полу, в т.ч. полы с подогревом.

В помещениях с повышенной влажностью, цоколях, балконах и террасах.

Оптимальными основаниями для покрытия являются штукатурка, цемент, цементные стяжки, пенобетон, гипсовые основания и др.

При работе с клеем соблюдать оптимальную температуру и влажность воздуха (не более 80%).

Если работы проводятся на полах с подогревом, то подогрев рекомендуется выключить за 48 часов до начала. После окончания не включать в течении 72 часов.

*Преимущества:*

1. Высокая эластичность.
2. Влаго- и морозостойкость.
3. Экологически чистый материал.
4. Высокая устойчивость к сползанию.
5. Подходит для любых типов работ.
6. Отличные адгезивные свойства.
7. Очень устойчив к деформации.
8. Универсальность применения.
9. Хорошая совместимость с гидроизоляционными материалами.
10. Можно использовать на старых основаниях.

*Особенности и характеристики:*

1. Тип товара – клей.
2. Производитель – Ceresit.
3. Цвет – серый.
4. Вес – 25 кг.
5. Тип работ – внутренние и наружные.
6. Жизнеспособность готового раствора – 120 мин.
7. Оптимальная температура работы – +5 – +30°С.
8. Корректировка плит – 25 мин.
9. Затирка швов – 30 мин.
10. Особые свойства – эластичность, влаго- и морозостойкость.
11. Адгезия – 1.2-1.4 Мпа.
12. Срок и условия хранения – 12 мес, в закрытой упаковке и в сухом месте.

https://text.ru/antiplagiat/61f7cb6c06d0b

1. **Плиточный клей Старатели Стандарт 25 кг**

<https://www.kgsnab.ru/catalog/plitochnyy-kley-standart-starateli-25-kg/>

**Клей Старатели стандарт** изготавливается на основе очень качественного цемента. Для приготовления смеси добавляются мелкофракционный песок, а также модифицирующие добавки, что придает ему отличные фиксирующие свойства.

**Клей Старатели стандарт** подойдет для разного рода облицовочных работ, при облицовке помещений с высоким уровнем влажности, низкой температурой, внутри помещений, на полах с подогревом.

*Применение:*

Данный клей рекомендован к применению при облицовке на недеформирующихся основаниях (бетон, пенобетон, кирпич, штукатурка и др.).

В случае поверхностей, которые имеют контакт с водой и продуктами питания использовать эту смесь не рекомендуется.

На такие основания подходит облицовка керамической плиткой, которая имеет водопоглощение более 3-5%.

Помимо этого, отлично подойдет для монтажа блоков газо- и пенобетона.

Основание предварительно тщательно устранить любые загрязнения (краска, пыль, грязь и др.).

При наличии неровностей до 5 мм можно выровнять клеем, более глубокие повреждения нужно штукатурить.

*Преимущества:*

1. Хорошая фиксация материалов на основании.
2. Клей устойчив к сползанию.
3. Очень удобен в работе.
4. Экологически чистый материал.
5. Высокая пластичность раствора.
6. Влаго- и морозостойкость.

*Особенности и характеристики:*

1. Тип товара – клей.
2. Производитель – Старатели.
3. Цвет – серый.
4. Вес – 25 кг.
5. Основа смеси – цементная.
6. Тип применения – только для внутренних работ.
7. Жизнеспособность готового раствора – до 4 часов.
8. Затирка швов – не ранее 24 часов от нанесения.
9. Расход воды на приготовление – 0.29 л на 1 кг.
10. Особые свойства – влаго- и морозостойкость.
11. Оптимальная температура – +5 – +30°С.
12. Адгезия – 0.5 Мпа.
13. Срок и условия хранения – 12 мес, в закрытой упаковке, в сухом вентилируемом месте на поддонах.

https://text.ru/antiplagiat/61f7e5d6bb282

1. **Клей для плитки Русеан FIXATOR / Фиксатор 25 кг**

<https://www.kgsnab.ru/catalog/rusean-fiksator-kley-dlya-plitki-v-sistemakh-teplyy-pol-25kg/>

**Клей Русеан FIXATOR** представляет собой суперклей, предназначенный абсолютно для любого вида плитки, керамогранита и др.

**Клей Русеан FIXATOR** обладает высокой адгезивной способностью. Основой для приготовления служит цемент высокого качества, с добавлением полимерных добавок, которые обеспечивают высокую эластичность и адгезии.

*Применение:*

Предназначен клей для работы с прочными, недеформирующимися основаниями, в т.ч. дерево, гипсовые материалы и металл.

Подойдет для использования при облицовочных работах в бассейнах, с системой полов с подогревом, цоколей и др.

Самыми подходящими материалами для облицовки являются: плитки из керамогранита или керамики.

Перед нанесением смеси клея, основание следует хорошо очистить от грязи, пыли и прочих загрязнений и хорошо высушить.

При наличии повреждений рекомендуется выровнять основание с помощью клея (при неглубоких дефектах) и штукатуркой (глубокие дефекты). После выравнивания следует нанести грунт и только после этого приступать к облицовке.

Наносить клеевую массу слоем не более 5 мм.

При работе учитывать открытое время фиксирующей способности клея – 30 мин.

Замешивание раствора в соответствии с инструкцией – на 1кг смеси приходится 200 мл воды.

*Преимущества:*

1. Высокая адгезия.
2. Влаго- и морозостойкость.
3. Для любых типов поверхностей.

*Особенности и характеристики:*

1. Тип товара – клей.
2. Производитель – Русеан.
3. Цвет – серый.
4. Основа клея – цементная.
5. Вес – 25 кг.
6. Особые свойства – влаго- и морозостойкость, универсальность.
7. Корректировка – до 20 мин.
8. Температура работы – +5 – +30°С.
9. Жизнеспособность готового раствора – 180 мин.
10. Затирка швов – не ранее 24 часов.
11. Адгезия – 0.85 – 1.2 Мпа.
12. Срок и условия хранения – 6 мес, в закрытой упаковке, в сухом месте.

https://text.ru/antiplagiat/61f7eca47f3dd