* слесарный напильник имеет длину 150 мм, полукруглую форму, драчевую насечку для точной и ровной первичной обработки материала;
* изготовлен из кованой высокоуглеродистой стали, обеспечивающей прочность и долговечность инструмента;
* ручка напильника выполнена из двух материалов - жесткого полипропилена и мягкого эластомера, обеспечивая комфортный и надежный захват;
* форма ручки позволяет работать с инструментом без дополнительного напряжения и усталости рук;
* имеет отверстие в ручке, которое позволяет повесить его на крючок или другую поверхность.